# ORIENTATION DE L'ORIGINAL

## Présentation

Si vous placez un original de format A4 (8-1/2" × 11") en orientation verticale avant de le numériser, l'image est automatiquement tournée de 90° et transmise en orientation horizontale (Rotation lors de l'envoi).
Si l'original est placé en orientation horizontale, il est transmis tel quel sans rotation

Les originaux de format A4R, B5 ou A5 (8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2") ne sont pas envoyés avec une rotation de 90°.

###### Pour annuler le réglage de la rotation lors de l'envoi :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages d'envoi] → [Réglage de la rotation lors de l'envoi].
Si ce réglage est désactivé, l'original sera transmis dans le sens dans lequel il est placé.
Pour cette raison, certains appareils peuvent réduire les données reçues.
Retour au début du chapitre