# IMPRIMER DES DONNÉES REÇUES À UN MOMENT SPÉCIFIQUE

## Présentation

L'impression des données reçues commence à un moment spécifique.
Pour imprimer sans forcer, mieux vaut éviter d'imprimer de grandes quantités de pages aux heures de pointe, alors que vous n'avez pas un besoin urgent de vos impressions.

- Les données imprimées sont automatiquement effacées de la mémoire.
- Si l'appareil est hors tension à l'heure spécifiée, l'impression commencera dès qu'il sera de nouveau sous tension.
- Cette fonction est activée si [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage de l'aperçu] sont sélectionnés dans le « mode Réglages (administrateur) » et si [Réglage de vérif. données images reçues] est activé.

Si l'option Réglage de mise en attente pour l'imp. des données reçues » est activée, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.

- ###### Pour imprimer des données reçues au moment indiqué :

  Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [[Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Sortie des données reçues à une heure spécifiée].

- ###### Pour annuler le réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues :

  Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Réglage de mise en attente pour l'imp. des données reçues] pour annuler ce réglage.

Retour au début du chapitre