# DÉTECTION AUTOMATIQUE

## Présentation

Le format de l'original est automatiquement détecté lorsqu’il est positionné.
Le format de l'original placé est indiqué sous le nom « Taille de num. » et la taille à envoyer apparaît sous le nom « Taille d'envoi » dans l’écran initial.

- Pour l'original, seul les formats standards sont détectés automatiquement.
  - FORMAT DE L'ORIGINAL MIS EN PLACE

- Si le format de l'original est du type AB ou non-standard, ou encore s'il n'est pas détecté correctement, spécifiez manuellement la taille de numérisation de l'original.
  - SPÉCIFIER LA TAILLE DE NUMÉRISATION DE L'ORIGINAL EN FORMAT DE PAPIER
  - SPÉCIFIER LA TAILLE DE NUMÉRISATION DE L'ORIGINAL À L'AIDE DE VALEURS NUMÉRIQUES

- Pour envoyer un original agrandi ou réduit, spécifiez la taille d'envoi manuellement.
  - DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE

Retour au début du chapitre