# DIVISION D'UNE BROCHURE PAR PAGE (DISSOCIER LIVRE)

## Présentation

Cette fonction divise un original agrafé en piqûre à cheval (tel qu'un catalogue ou une brochure) et les copie de façon séquentielle.
Le document original est divisé au centre.

- La fonction Dissocier livre doit être spécifiée avant de numériser le document original.
- Cette fonction prend en charge trois bords de reliure originaux : reliure gauche, reliure droite et ouverture supérieure.

La vitre d'exposition ne peut pas être utilisée avec cette fonction.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Autres] , puis sur la touche [Dissocier livre]

2. #### Sélectionnez le côté de la reliure de l'original.

   ###### Pour annuler le réglage de Dissocier livre :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

3. #### Placez l'original dans le chargeur automatique de documents et appuyez sur la touche [Aperçu].

   Retirez les agrafes en piqûre à cheval de l'original avant de le mettre en place.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

4. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour commencer la copie.

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre