# RÉGLAGES DU NUMÉRISEUR RÉSEAU

## Réglages des objets

Les objets qui peuvent être définis pour la transmission par courrier électronique sont énumérés.

### Ajout ou modification d'un objet

Lorsque vous appuyez sur la touche [Ajouter], l'écran d'enregistrement de l'objet s'affiche. Lorsque vous appuyez sur un objet, l'écran d'enregistrement de cet objet s'affiche. Vous pouvez maintenant le modifier.

### Suppression d'un objet

Pour supprimer un objet sélectionné, cochez la case située à droite de « N° » () et appuyez sur la touche [Effacer].

## Réglages du nom de fichier

### Ajout ou modification d'un nom de fichier

Lorsque vous appuyez sur la touche [Ajouter], l'écran d'enregistrement du nom de fichier s'affiche. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 dossiers réseau.
Lorsque vous appuyez sur un nom de fichier, l'écran d'enregistrement de ce fichier s'affiche. Vous pouvez maintenant le modifier.

### Suppression d'un nom de fichier

Pour supprimer un nom de fichier sélectionné, cochez la case située à droite de « N° » () et appuyez sur la touche [Effacer].

## Réglages du corps de texte

Le texte du corps de message qui peut être défini pour la transmission par courrier électronique s'affiche.

### Ajout ou modification d'un corps de message

Lorsque vous appuyez sur la touche [Ajouter], l'écran d'enregistrement du corps du message s'affiche. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 dossiers réseau.
Lorsque vous appuyez sur un titre de corps de message, l'écran d'enregistrement de ce corps de message s'affiche. Vous pouvez maintenant le modifier.

### Suppression d'un corps de message

Pour supprimer un corps de message sélectionné, cochez la case située à droite de « N° » () et appuyez sur la touche [Effacer].

## Réglages d'administration

Les réglages d'administration relatifs aux fonctions du scanner réseau peuvent être configurés.

###### Réglages avancés

Si la case [Désactiver la sélection de Répondre à.] est cochée (), vous ne pouvez pas sélectionner une adresse de nom d'expéditeur ; les destinations de retour « Adresse de la machine » et « Adresse de réponse » sont utilisées.

###### Nom du fichier

Ajoute une chaîne de caractères de la case cochée au nom de fichier des données de l'image numérisée.

- Si vous envoyez des données plusieurs fois au même destinataire, cochez la case [Identifiant unique] () afin que les données précédemment envoyées ne soient pas écrasées par les nouvelles.
- Si vous envoyez des données vers un ordinateur à l'étranger en utilisant la fonction I-Fax, décochez la case [Nom de l'expéditeur] ().

###### Objet par défaut

Saisissez l'objet du courrier électronique pour l'envoyer lors d'une transmission de courrier électronique du scanner du réseau.

###### Ajouter automatiquement les informations sur le travail au corps du message de courrier électronique.

Lorsque vous envoyez un courrier électronique, les informations à propos de la tâche sont automatiquement ajoutées au texte du message.

###### Ajouter automatiquement une signature au corps du message de courrier électronique

Lorsque vous envoyez un courrier électronique, la signature est automatiquement ajoutée.

###### Enregistrement de signature

Saisissez le texte à imprimer comme signature.
Retour au début du chapitre