# MAGASIN GRANDE CAPACITÉ

## Présentation

Utilisez le magasin à grande capacité pour effectuer les impressions massives qui ne peuvent être gérées à l'aide du magasin normal.

- Le magasin à grande capacité (MX-LC12) accepte un maximum de 3 500 feuilles de papier A4, B5 et 8-1/2" × 11".
- Le magasin à grande capacité (MX-LCX3 N) accepte un maximum de 3 000 feuilles de papier A3W (12 × 18") à B5 (8-1/2" × 11"R).

Lorsque vous changez de format de papier, contactez votre revendeur ou représentant du service après-vente.
Si vous avez chargé du papier d'un type différent de celui du papier précédemment chargé, vérifiez les réglages dans le « mode Réglages ».
Le magasin grande capacité (MX-LCX3 N) ne peut être installé que sur le MX-M904.

###### Pour vérifier le type de papier à placer dans le magasin :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages magasins papier].
Ne placez pas d'objets lourds sur le magasin et n'appuyez pas non plus dessus.

## Utilisation

### Magasin grande capacité (MX-LC12)

1. #### Tirez sur le magasin pour l'ouvrir

   Tirez doucement sur le magasin pour le sortir jusqu'à ce qu'il s'arrête.

2. #### Placez le papier au centre de la table support du papier

   Chargez le papier côté impression vers le haut. La pile ne doit pas dépasser le repère (3 500 feuilles au maximum).

   Aérez bien le papier avant de le charger. Si vous n'aérez pas le papier, plusieurs feuilles peuvent être alimentées à la fois, pouvant entraîner un bourrage papier.

3. #### Poussez doucement le magasin dans l'appareil

   Poussez fermement et entièrement le magasin dans l'appareil.

### Magasin grande capacité (MX-LCX3 N)

1. #### Appuyez sur le bouton de fonctionnement

   Le bouton de fonctionnement clignote et la table support du papier du magasin descend jusqu'à la position de chargement du papier. Attendez jusqu'à ce que le témoin du bouton de fonctionnement s'éteigne.

   Ne sortez pas le magasin tant que le témoin n'est pas éteint. Si vous forcez l'ouverture du magasin lorsque le témoin du bouton est allumé ou clignote, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

2. #### Tirez sur le magasin pour l'ouvrir

   Tirez doucement sur le magasin pour le sortir jusqu'à ce qu'il s'arrête.

3. #### Placez le papier au centre de la table support du papier

   Chargez le papier côté impression vers le haut. La pile ne doit pas dépasser la ligne repère (3 000 feuilles au maximum).
   Quand un certain volume de papier est chargé, la table support du papier descend légèrement de façon automatique puis s'arrête. Répétez cette opération de la même façon pour charger du papier.

   ###### Attention :

   Veillez à ne pas introduire votre main dans l'espace interne de la table support du papier lorsque vous chargez du papier.

   Veillez à ne pas insérer de papier de rechange ou d'objets dans l'espace interne du magasin.

4. #### Poussez doucement le magasin dans l'appareil

   Poussez fermement et entièrement le magasin dans l'appareil. La table support du papier monte après la remise en place du magasin. Pendant la montée de la table, le bouton de fonctionnement clignote. Le bouton s'allume lorsque la table support du papier a terminé son mouvement de montée.

### Changement de format de papier pour le magasin grande capacité (MX-LCX3 N)

1. #### Desserrez la vis du guide-papier

2. #### Faites coulisser la plaque du guide-papier

   Faites coulisser la plaque jusqu'à ce que la ligne rouge apparaisse au centre de la fenêtre de format de la plaque.

3. #### Réglez le guide-papier en fonction du format de papier qui sera utilisé

   Faites coulisser le guide-papier en avant ou en arrière jusqu'à ce que le repère de format du papier à utiliser ( ou ) apparaisse dans la fenêtre de format de la plaque.

4. #### Verrouillez le guide-papier

   ###### (1) Faites coulisser la plaque du guide-papier.

   Faites coulisser la plaque jusqu'à ce que le format du papier à utiliser apparaisse dans la fenêtre de format de la plaque.

   ###### (2) Serrez la vis du guide-papier.

5. #### Répétez les étapes 1 à 4 pour régler le guide-papier éloigné en fonction du format de papier à utiliser

   Veillez à régler le guide-papier éloigné au même format que le guide-papier proche.

   Si vous réglez un seul guide-papier, vous risquez d'obtenir des tirages de travers ou défectueux.

6. #### Modifiez le guide-papier droit en fonction du format de papier à utiliser

   ###### (1) Tout en maintenant le verrou du guide-papier en position haute, faites coulisser le guide-papier jusqu'à la position correspondant au format du papier à utiliser.

   ###### (2) Déverrouillez le guide-papier.

   ###### (3) Déplacez légèrement le guide-papier vers la droite et la gauche pour qu'il se verrouille en place.

   Un déclic est perceptible lorsque le guide-papier se verrouille.

7. #### Réglez le format et le type de papier

   Veillez à régler le format et le type de papier en sélectionnant [Réglages système] dans le « mode Réglages » → [Réglages des magasins papier].
   Si le réglage du format de papier n'est pas configuré correctement, la sélection automatique du papier ne fonctionnera pas correctement et l'impression risque d'être défectueuse ou de se faire sur un format ou un type de papier inapproprié.

Retour au début du chapitre