# EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN ZWISCHEN TRANSPARENTFOLIEN(FOLIENTRENNBLÄTTER)

## Übersicht

Beim Kopieren auf Transparentfolien können die Blätter aufgrund von statischer Aufladung aneinander kleben.
Mit der Funktion für Folientrennblätter kann automatisch zwischen jeweils zwei Transparentfolien ein Blatt Papier eingefügt werden, so dass die Blätter einfach zu handhaben sind.
Auf die Trennblätter kann auch kopiert werden.
Beim zweiseitigen Kopieren kann nur der Modus "2-seitig auf 1-seitig" verwendet werden.

- Die Anzahl der Kopien kann in diesem Modus nicht gewählt werden.
- Transparentfolien können nur in den manuellen Einzug eingelegt werden.

## Bedienung

Legen Sie die Transparentfolie mit der Druckseite nach unten in den manuellen Einzug ein, und legen Sie Transparentfolienblätter ein.
Konfigurieren Sie nach dem Einlegen der Transparentfolie die Einstellungen des manuellen Einzugs.

- KOPIEREN MIT DEM MANUELLEN EINZUG

Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Folientrennblätter].
Berühren Sie das Feld [EIN].
Wenn auf den Trennblättern kopiert werden soll, berühren Sie das Kontrollkästchen [Auch auf Trennblättern kopieren], um dieses auf zu setzen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
So beenden Sie die Einstellungen für Folientrennblätter:
Berühren Sie die Taste [AUS].
Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [Starten], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben