# OBERSEITE

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile im Gerät beschrieben.
×
Tonerpatrone
Diese Patrone enthält Toner.
Wenn der Toner in der Tonerpatrone leer ist, tauschen Sie diesen aus.
- ERSETZEN DER TONERPATRONE
×
Fixiereinheit
Hier wird Hitze erzeugt, um das auf das Papier übertragene Bild zu fixieren.
Die Fixiereinheit ist heiß. Vorsicht vor Verbrennungen beim Beseitigen eines Papierstaus.
×
Transferwalze
Erstellt ein schwarzes Tonerbild auf der Transferwalze und überträgt es auf das Papier.
Berühren oder beschädigen Sie das Transferwalze nicht.
Andernfalls können fehlerhafte Bilder entstehen.
×
Rechte Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Abdeckung für die Papierwendeeinheit
Diese Einheit wird beim beidseitigen Drucken zum Wenden des Papiers verwendet. Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Hauptschalter
Mit diesem Schalter können Sie das Gerät ein- und ausschalten.
Wenn Sie die Fax- oder Internetfax-Funktionen verwenden, muss sich der Schalter in der Position „“ befinden.
- STROM EINSCHALTEN
×
Tonersammelbehälter
Hier wird der überschüssige Toner gesammelt, der nach dem Drucken übrig bleibt.
- AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS
Der Tonersammelbehälter wird von einem Servicetechniker abgeholt.
×
Hebel zum Lösen des Tonersammelbehälters
Drücken Sie diesen Hebel nach oben, wenn Sie die Sperre des Tonersammelbehälters lösen möchten, um diesen auszutauschen.
- AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS
×
Griff
Ziehen Sie den Griff heraus, und halten Sie ihn fest, wenn Sie das Gerät bewegen.
×
Rechte Abdeckung des Papierfachs
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau in Fach 1 oder 2 zu entfernen.
×
Tonersammelbehälter
In diesem Behälter wird der überschüssige Toner gesammelt, der nach dem Drucken anfällt.
- AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS
Die Tonersammelbehälter werden vom Kundendiensttechniker abgeholt.
×
Auslösehebel für die rechte Seitenabdeckung
Zum Beseitigen eines Papierstaus drücken Sie diesen Hebel nach oben und halten ihn, um die rechte Seitenabdeckung zu öffnen.
×
Manueller Einzug
Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.
Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" x 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
- EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG
×
Rechte Abdeckung des Stand/Papierfachs 500/2x500/3x500/500&2000 Blatt
Öffnen Sie diese Abdeckung, um Papierstaus in den Fächern 2, 3 oder 4 zu entfernen.
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.
Zurück nach oben