# SPEICHERN EINES PROGRAMMS

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden mehrere Kopiereinstellungen gemeinsam als Programm gespeichert. Das gespeicherte Programm kann mit einem einfachen Bedienvorgang abgerufen werden.
Informationen zum Abrufen eines Programms finden Sie unter „ABRUFEN EINES PROGRAMMS“.
Beispiel: CAD-Zeichnungen im Format A3
(11 x 17") werden monatlich zu Archivierungszwecken mit den folgenden Einstellungen gespeichert:

- Die CAD-Zeichnungen im A3-Format (11" x 17") werden auf A4 (8-1/2" x 11") verkleinert.
- Um das Papier auf die Hälfte zu reduzieren, wird die beidseitige Kopierfunktion verwendet.
- Die Randverschiebung wird verwendet, um einen Rand zu erstellen, der gelocht werden kann.

Wenn kein Auftragsprogramm gespeichert ist | Wenn ein Auftragsprogramm gespeichert ist
--- | ---
Stellt die Verkleinerung von A3 (11" x 17") auf A4 (8-1/2" x 11") ein. Ändert die Belichtungseinstellung. Wählt die beidseitige Kopierfunktion. Stellt die Ränder ein. Legt die Lochungseinstellungen fest. Berühren Sie die Taste [Starten]. | Wählt die Kopiereinstellungen. Berühren Sie die Taste [Starten].
Da die oben aufgeführten Einstellungen ausgewählt werden müssen, ist das monatliche Kopieren der Zeichnungen mit einem beträchtlichen Zeitaufwand verbunden. Zudem werden bei der Wahl der Einstellungen gelegentlich Fehler gemacht, so dass einige Kopien erneut erstellt werden müssen. | Die Einstellungen werden in einem Programm gespeichert und können mit einer Berührung ausgewählt werden. Dieser Vorgang ist einfach und zeitsparend. Darüber hinaus sind alle Einstellungen gespeichert, so dass keine falschen Einstellungen gewählt werden können. Dadurch müssen keine zusätzlichen Kopien erstellt werden.

- Es können bis zu 48 Programme gespeichert werden.
- Die Programmeinstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten der Hauptstromversorgung erhalten.
- Programme können auch auf einer Startseite oder in einem Lesezeichen als Schnellzugriff gespeichert werden. Dies ist beim Abrufen hilfreich.

## Bedienung

Geben Sie die zu speichernde Kopierfunktion an.
Auf dem Ausgangsbildschirm wird die Taste [Programmregistrierung] angezeigt.
Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Programmregistrierung].
Berühren Sie eine Taste, auf der noch kein Programm gespeichert wurde.
Eine Taste mit einem gespeicherten Programm wird farbig angezeigt. Berühren Sie eine Taste, für die kein Programm gespeichert wurde.
Wenn ein Programm nicht benannt wurde, wird diesem anstelle eines Programmnamens automatisch eine Seriennummer zugewiesen.
Benennen Sie das Programm, und drücken Sie die Taste [OK].
Eine Meldung bestätigt den Abschluss der Registrierung.
Wählen Sie aus, ob das Programm auf der Startseite oder als Lesezeichen registriert werden soll oder nicht.

- Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, wird der Schnellzugriff für das Programm auf der Starseite des Benutzers oder in dessen Leszeichen registriert.
- Wenn die Benutzerauthentifizierung deaktiviert ist, wird das Fenster für die Eingabe des Administratorpassworts angezeigt. Nach Eingabe des Administratorpassworts ist die Registrierung abgeschlossen.

Die Anzahl der Kopien kann nicht gespeichert werden.
Zurück nach oben