# AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

## Übersicht

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Originale in den automatischen Originaleinzug eingelegt werden müssen.

- Legen Sie gegebenenfalls Originale verschiedener Formate in den automatischen Originaleinzug ein. Verwenden Sie in diesem Fall in den verschiedenen Modi die Funktion „Sonstiges“, um Originale verschiedener Formate einzulegen.
- Stellen Sie vor dem Einlegen der Originale ins Originaleinzugsfach sicher, dass sämtliche Heft- oder Büroklammern entfernt wurden.
- Feuchte Flecken auf Originalen, die von Korrekturflüssigkeit, Tinte oder Kleberückständen von Klebenotizzetteln stammen, müssen erst trocknen, bevor die Originale eingezogen werden können. Andernfalls wird der Innenbereich des Geräts oder das Vorlagenglas verschmutzt.
- Folgende Originale sind nicht zu verwenden. Andernfalls kann dies zu einer falschen Erkennung des Originalformats, zu Papierstaus und zu Schmierflecken führen.
  Transparentfolien oder andere Transparentmaterialien für Sicherungskopien, Transparentpapier, Kohlepapier, Thermopapier oder Originale, die mit Thermotransfer-Farbbändern gedruckt wurden sollten nicht über den Originaleinzug eingeführt werden. Originale, die in diesen Einzug eingelegt werden, dürfen nicht beschädigt, verknittert, gefaltet oder zusammengeklebt sein und dürfen keine ausgeschnittenen Löcher aufweisen. Originale, die über mehr als zwei oder drei Lochungen verfügen, werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingezogen.
- Wenn Sie Originale mit zwei oder drei Löchern verwenden, legen Sie sie so ein, dass die gelochte Kante nicht am Zuführschlitz des Originaleinzugfachs angelegt ist.

Zulässige Originalformate

Minimales Originalformat | Maximales Originalformat
--- | ---
Standardformat (Kleinstes Format, das automatisch erkannt werden kann) 148 mm (längs) x 210 mm, oder A5 5-1/2" (längs) x 8-1/2" (quer) Nicht-Standardformate (Kleinstes Format, das manuell festgelegt werden kann) 131 mm (längs) x 140 mm (quer) 5-1/8" (längs) x 5-1/2" (quer) | Standardformat (Größtes Format, das automatisch erkannt werden kann) 297 mm (längs) x 420 mm (quer) oder A3 11" (längs) x 17" (quer) A3W (12" x 18") kann nicht verwendet werden. Nicht-Standardformate (Größtes Format, das manuell festgelegt werden kann) Kopiermodus: 297 mm (längs) x 432 mm (quer) 11-5/8" (längs) x 17" (quer) Dokumentensendemodus: 297 mm (längs) x 1000 mm (quer) 11" (längs) x 39-3/8" (quer)

Wenn es sich beim Original um ein Nicht-Standardformat handelt, finden Sie nachfolgend Erläuterungen für den verwendeten Modus.

- KOPIEREN „FESTLEGEN DES ORIGINALFORMATS“
- FAX „FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE“
- BILD SENDEN „FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE“

Zulässige Originalgewichte

1-seitiges Scannen: 9 lbs bis 34 lbs (35 g/m2 bis 128 g/m2)
2-seitiges Scannen: 15 lbs bis 34 lbs (50 g/m2 bis 128 g/m2)

Um Originale von 35 g/m2 bis 49 g/m2 (9 lbs bis 14 lbs) zu scannen, verwenden Sie den "Modus langsamer Scan" der Funktion "Sonstiges". Wenn Sie den „Modus langsamer Scan“ nicht verwenden, können Papierstaus auftreten.
Wenn der „Modus langsamer Scan“ ausgewählt wurde, kann nicht automatisch 2-seitig kopiert werden.

## Bedienung

Stellen Sie sicher, dass sich kein Original auf dem Vorlagenglas befindet.
Legen Sie das Original ein.
Es können bis zu 150 Blätter eingelegt werden.
Entfernen Sie im Anschluss an den Scanvorgang über den automatischen Originaleinzug alle Originale aus dem Originalausgabefach.
Zurück nach oben