# LOCHERMODUL

## Übersicht

Dieses Gerät kann an einem Finisher oder Heft-Finisher installiert werden, um das auszugebende Papier zu lochen.
Entsorgen des Locherabfalls
Der beim Lochen entstehende Locherabfall wird im Behälter für den Locherabfall gesammelt.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Locherabfall zu entsorgen.

## Bedienung

- Finisher installiert
- Finisher (großer Hefter) installiert
- Heft-Finisher installiert
- Heft-Finisher (großer Hefter) installiert

Finisher installiert
<insgesamt 6 Schritte>
Öffnen Sie die Abdeckung.
Drücken Sie den Hebel nach unten links, und schieben Sie den Finisher bis zum Anschlag nach links.
Verschieben Sie den Finisher vorsichtig bis zum Anschlag.
Halten Sie den Griff des Behälters für den Locherabfall, ziehen Sie diesen vorsichtig heraus, und entsorgen Sie den Locherabfall.
Entsorgen Sie den Locherabfall in einer Plastiktüte oder einem anderen Behälter ohne diesen zu verstreuen.
Drücken Sie den Behälter vorsichtig wieder hinein.
Drücken Sie den Hebel nach unten links, und schieben Sie den Finisher bis zum Anschlag nach links.
Verschieben Sie den Finisher vorsichtig bis zum Anschlag.
Schließen Sie die Abdeckung.
Finisher (großer Hefter) installiert
<insgesamt 4 Schritte>
Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Lochermoduls.
Ziehen Sie den Behälter für den Locherabfall heraus, und entsorgen Sie den Locherabfall.
Entsorgen Sie den Locherabfall in einer Plastiktüte oder einem anderen Behälter ohne diesen zu verstreuen.
Setzen Sie den Behälter für den Locherabfall wieder ein.
Wenn der Behälter für den Locherabfall nicht richtig eingesetzt wird, ist das Drucken mit der Lochfunktion nicht möglich.
Schließen Sie die Abdeckung des Lochermoduls.
Heft-Finisher installiert
< insgesamt 4 Schritte>
Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Ziehen Sie den Behälter für den Locherabfall heraus, und entsorgen Sie den Locherabfall.
Entsorgen Sie den Locherabfall in einer Plastiktüte oder einem anderen Behälter ohne diesen zu verstreuen.
Setzen Sie den Behälter für den Locherabfall wieder ein.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Heft-Finisher (großer Hefter) installiert
<insgesamt 4 Schritte>
Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Lochermoduls.
Ziehen Sie den Behälter für den Locherabfall heraus, und entsorgen Sie den Locherabfall.
Entsorgen Sie den Locherabfall in einer Plastiktüte oder einem anderen Behälter ohne diesen zu verstreuen.
Setzen Sie den Behälter für den Locherabfall wieder ein..
Wenn der Behälter für den Locherabfall nicht richtig eingesetzt wird, ist das Drucken mit der Lochfunktion nicht möglich.
Schließen Sie die Abdeckung des Lochermoduls.
Zurück nach oben