# HINZUFÜGEN VON DATEN ZUR VERMEIDUNG NICHT AUTORISIERTER KOPIEN(MUSTER DRUCKEN)

## Übersicht

Zeichen (z. B. voreingestellter oder benutzerdefinierter Text) werden unsichtbar in einem Hintergrundmuster versteckt, um nicht autorisierte Kopien zu verhindern.
Wenn ein Ausgabeblatt mit einem Musterdruck kopiert wird, werden die ausgeblendeten Zeichen angezeigt.

- „Muster drucken“ ist eine Funktion, die unautorisierte Kopiervorgänge verhindern soll. Sie stellt keine Garantie für die Verhinderung von Datenlecks dar.
- Unter bestimmten Gerätebedingungen ist Text auf einem ausgegebenen Blatt mit einem Musterdruck eventuell nicht vollständig versteckt. Passen Sie in diesem Fall im „Einstellungsmodus“ den Kontrast über [Einstellung Druck des verborgenen Musters] an.
- Beim Kopieren eines ausgegebenen Blatts mit einem Musterdruck wird das versteckte Muster bei anderen Einstellungen als „Druck des verborg. Musters“ eventuell nicht sichtbar.
- Das versteckte Muster wird eventuell in solchen Fällen nicht auf Kopien sichtbar, in denen bestimmte Gerätetypen oder bestimmte Einstellungen verwendet wurden, um ein ausgegebenes Blatt mit einem Musterdruck zu kopieren.

Diese Funktion kann nicht mit Layout wiederholen oder Mehr-Seiten Vergrößerung kombiniert werden.
So richten Sie das Drucken eines Musters ein:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Sicherheitseinstellungen] → [Einstellung Druck des verborgenen Musters] aus.

## Bedienung

Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Muster drucken].
Berühren Sie die Taste [EIN], und geben Sie die erforderlichen Elemente auf der Registerkarte [Standardeinstellungen] an.
Es wird empfohlen, als "Druckmethode" die Option [Zeichen hervorheben] zu wählen.
Geben Sie die erforderlichen Elemente auf der Registerkarte [Einstellung Druckinhalt] an.
Um die Druckeinstellungen festzulegen, können Sie die jeweils erforderlichen aus voreingestelltem Text auswählen oder die Softtastatur verwenden. Zudem können die Seriennummer und die Kontoauftrags-ID gedruckt werden.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
So brechen Sie die Einstellung "Muster drucken" ab:
Berühren Sie die Taste [Aus].
Wenn Sie die Taste [Funktionsübersicht] berühren, werden die Einstellungen der Registerkarte [Einstellung Druckinhalt] angezeigt.
Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Die Vorschau für den Musterdruck kann leicht vom tatsächlichen Muster und der Belichtung abweichen, da die Vorschau nur für eine einfache der Muster verwendet wird.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [Starten], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben