# PRÜFEN EINES EMPFANGENEN FAXES AUS DEM VERTRAULICHEN F-CODE-EMPFANG

## Übersicht

Ein von Ihrem Gerät empfangenes vertrauliches F-Code-Fax wird in dem vom F-Code angegebenen Postfach gespeichert. Geben Sie zum Prüfen der empfangenen Faxe das Druckpasswort ein.

- Vertrauliche Faxe erhalten in der Druckwarteschlange automatisch Vorrang.
- Nach dem Drucken wird das Fax automatisch aus dem Postfach gelöscht.
- Zum Ausführen dieses Vorgangs muss der Benutzer über die Berechtigung [Zugriff auf die Faxdaten] verfügen.

So drucken Sie nach dem Empfang vertraulicher F-Code-Faxe automatisch einen Transaktionsbericht:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen]→
[Bildsende-Einstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Standardeinstellungen]→
[Transaktionsbericht Druckeinstellung] → [Vertraulicher Empfang].
Wenn Sie das Druckpasswort vergessen:
Es gibt keine Möglichkeit, ein zuvor angegebenes, vergessenes Druckpasswort über das Gerät zu ermitteln. Achten Sie darauf, das Passwort nicht zu vergessen. Wenn Sie das Passwort vergessen oder überprüfen müssen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Servicevertreter.

## Bedienung

Das Gerät klingelt und das Fax wird empfangen.
Nach Abschluss des Empfangs ertönt ein Signal.
Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Postfach].
Berühren Sie im Aktionsfeld in der Registerkarte [Vertraulich] die Taste [Liste empfangener Daten prüfen].
Berühren Sie die Taste des Postfachs mit dem vertraulichen Fax.
"" wird in Postfächern mit eingegangenen Faxen angezeigt. Die Tasten von Postfächern ohne eingegangene Faxe werden abgeblendet und können nicht berührt werden.
Geben Sie das Druckpasswort über die Zifferntasten ein.
Sobald eine Ziffer eingegeben wird, ändert sich „-“ zu „*“.
Achten Sie darauf, den richtigen Zugangscode zum Drucken einzugeben. Unterläuft Ihnen dabei ein Fehler, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und Sie gelangen wieder in den Eingabebildschirm zurück. Sie können die Taste [Abbrechen] berühren, um zu Schritt 4 zurückzukehren.
Berühren Sie die Taste für die empfangenen Daten, die Sie prüfen möchten, und dann im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen].
Die empfangenen Bilddaten werden angezeigt.
Wenn Sie das Dokument drucken möchten, berühren Sie die Taste [Drucken].
Zurück nach oben