# PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN(HALTE-EINSTELLUNG FÜR EMPFANGENE DATEN DRUCKEN)

Aktivieren Sie diese Einstellung zum Empfangen von Faxnachrichten in den Speicher, ohne dass sie ausgedruckt werden. Zum Drucken der Faxnachrichten ist die Eingabe eines Passworts erforderlich. Wenn diese Funktion verwendet wird, wird beim Empfang einer Faxnachricht am Touch-Panel ein Passworteingabebildschirm angezeigt.
Zum Ausführen dieses Vorgangs muss der Benutzer über die Berechtigung [Zugriff auf die Faxdaten] verfügen.
So aktivieren Sie die Halteeinstellung für das Drucken empfangener Daten:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken].
Wichtige Hinweise für die Verwendung dieser Funktion
Falls die empfangenen Faxdaten nicht gedruckt oder gelöscht werden, geht allmählich der verfügbare Faxspeicher aus und das Gerät ist nicht mehr in der Lage, Faxe zu empfangen. Bei Verwendung dieser Funktion sollten Sie die empfangenen Daten so bald als möglich ausdrucken, ohne sie im Faxspeicher zu belassen.
Die verbleibende Kapazität des Faxspeichers wird im Ausgangsbildschirm des Faxmodus angezeigt.
Bei niedrigem freien Faxspeicher wird eine Warnmeldung angezeigt.

- Die empfangenen Faxnachrichten werden, ungeachtet dessen, ob sie automatisch oder manuell empfangen wurden, im Speicher gehalten.
- Bei Übertragung der empfangenen Daten auf ein anderes Gerät werden auch die im Speicher enthaltenen Daten übertragen. Zu diesem Zeitpunkt wird derselbe Passworteingabebildschirm wie für den Druckvorgang angezeigt. Die Weiterleitung findet nur statt, wenn das Passwort eingegeben wird.

Der Druckvorgang beginnt, nachdem das vorher programmierte 4-stellige, numerische Passwort mit Hilfe der Zifferntasten eingegeben wurde.
Wenn Sie die Taste [Löschen] berühren, wird der Passworteingabebildschirm geschlossen. Bei Berühren der Taste oder beim Ändern des Modus wird der Bildschirm wieder angezeigt. Im Touch-Panel blinkt dann die Taste "Daten im Speicher".
So zeigen Sie nach der Passworteingabe die Liste der empfangenen Daten an:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen].
Zurück nach oben