# ABGESCHLOSSENE ÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGE

## Übersicht

Wenn ein normaler Übertragungsauftrag abgeschlossen ist, wird er in die Auftragsliste verschoben. In der Statusspalte wird „Senden OK“ angezeigt. Jedoch werden Internetfaxaufträge, wie z. B. Empfang, Timerübertragungen, erneute Übertragungen und Weiterleitungen im Auftragsstatusbildschirm wie folgt angezeigt:

### Ausführung eines Internetfax-Empfangsauftrags

Während eines laufenden Internetfaxempfangs zeigt die Statusspalte in der Auftragswarteschlange „Empfangen“ an. Wenn der Empfang abgeschlossen ist, wird der Auftrag in die Liste für abgeschlossene Aufträge verschoben und „In Speicher“ wird angezeigt. Nach dem Drucken des Internetfaxes ändert sich der Status zu „Empfangen“.

### Timerübertragungsaufträge

Ein Timerübertragungsauftrag wird bis zum Eintreten der festgelegten Zeit unten in der Auftragswarteschlangenliste angezeigt.
Die Übertragung beginnt zum angegebenen Zeitpunkt. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird der Auftrag in die Liste für abgeschlossene Aufträge verschoben, und es wird „Senden OK“ angezeigt.

### Internetfax-Übertragungsauftrag mit angefordertem Empfangsbericht

Ein Internetfax-Übertragungsauftrag mit angefordertem Empfangsbericht, mit Ausnahme eines Übertragungsauftrags über Direct SMTP, wird in den Bereitschaftszustand am Ende des Auftragswarteschlangen-Bildschirms eingefügt, nachdem eine Übertragung abgeschlossen ist. Im Statusfeld wird „Abgeschlossen warten“ angezeigt.
Das Fenster mit den abgeschlossenen Aufträgen wird angezeigt, wenn eine E-Mail mit einem Empfangsbericht von der Zieladresse empfangen wurde, oder wenn die Übertragung innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht empfangen werden konnte.

### Empfangsaufträge, wenn „Eingangs-Routing einstellen“ aktiviert ist

Wenn „Eingangs-Routing einstellen“ aktiviert ist, werden Empfangsaufträge je nach Druckeinstellung wie nachfolgend beschreiben behandelt.

- AUTOMATISCHES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN AN VOREINGESTELLTE ZIELE

###### Empfangene Daten werden nicht gedruckt

Während des Datenempfangs wird in der Auftragswarteschlangenliste „Empfangen“ angezeigt. Nach dem Abschluss des Empfangsvorgangs ändert sich der Status zu „In Speicher“.

###### Das empfangene Internetfax wird gedruckt

Nach dem Abschluss des Empfangs ändert sich die Statusspalte in der Liste für abgeschlossene Aufträge zu „In Speicher“. Nach dem Drucken des Faxes ändert sich der Status zu „Empfangen“. Dann wird ein Auftrag hinzugefügt, für den in der Auftragswarteschlangenliste der Status „Warten“ angezeigt wird. Wenn die Weiterleitung des empfangenen Faxes abgeschlossen ist, ändert sich der Status zu „Weiterl. OK“.
Zurück nach oben