# BEVORZUGTES SENDEN EINER FAXNACHRICHT, SELBST WENN EINE SPÄTERE RESERVIERUNG VORLIEGT

Wenn Aufträge in der Druck- oder Übertragungswarteschlange platziert werden, können Sie einen Faxübertragungsauftrag bevorzugt verarbeiten.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend die Taste [Fax].

2. #### Berühren Sie die Taste [Auftr.-Wartesch.]

3. #### Berühren Sie den priorisiert zu verarbeitenden Auftrag und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Priorität höher einst.]

   Hiermit wird die Übertragung des ausgewählten Auftrags begonnen. Wenn derzeit ein Auftrag ausgeführt wird, wird dieser unmittelbar nach dem derzeit ausgeführten Auftrag platziert.
   Wenn es sich beim gegenwärtig bearbeiteten Auftrag um einen Rundsendungsauftrag oder ein Serienabrufauftrag handelt, erfolgt die Übertragung des Auftrags, dem Vorrang gegeben wurde, zwischen den Übertragungen an die Zieladressen des Rundsendungs- oder Serienabrufauftrags. Wenn der Auftrag mit Vorrang allerdings eine Rundsendungsauftrag oder ein Serienabrufauftrag ist, wird er erst nach Abschluss des derzeitigen Auftrags ausgeführt.

Zurück nach oben