# ENERGIEVERWALTUNGSEINSTELLUNGEN

Die automatische Abschaltung kann aktiviert oder deaktiviert und der Vorwärmmodus kann eingestellt werden.
Diese Funktion senkt Ihre Stromkosten und trägt zugleich zur Schonung von Naturressourcen und zur Reduzierung der Umweltverschmutzung bei.

### Einstellung Vorwärmmodus

Die Zeit bis zum Aktivieren des Vorwärmmodus kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 240 Minuten eingestellt werden.
Der Vorwärmmodus wird aktiviert, wenn die definierte Zeit nach Beendigung des Druckvorgangs verstrichen ist. Anschließend werden keine weiteren Vorgänge ausgeführt.
Wählen Sie eine Zeitdauer, die den Erfordernissen Ihres Arbeitsplatzes am besten entspricht.
Die Bedienfeldanzeige kann im Vorwärmmodus abgeschaltet werden.
Der Vorwärmmodus kann nicht deaktiviert werden.

### Sobald ein Remote-Auftrag beendet ist, automatischen Abschaltmodus aufrufen

Sobald das Gerät einen vom PC empfangenen Druckauftrag abgeschlossen hat oder empfangene Faxdaten ausgibt, kehrt es sofort in den Modus „Automatische Abschaltung“ zurück.

### Übergangszeit fixieren.

Die Übergangszeit für die automatische Abschaltung kann nicht geändert werden.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Option [Übergangszeit nach Tageszeit ändern.] deaktiviert.
Bei aktivierter automatischer Abschaltung wird die hier eingestellte Zeit deaktiviert.

### Übergangszeit nach Tageszeit ändern.

Diese Funktion regelt den Übergang in den Modus „Automatische Abschaltung“ für jede Zeitperiode optimal, indem die Verwendung des Geräts auf Grundlage von Auftragsprotokollen aus einem Zeitraum von 4 Wochen analysiert wird.
Wenn diese Einstellung aktiv ist, bewirkt dies eine Deaktivierung der Option [Feste Übergangszeit].

- Seiten werden für jedes Papierformat separat gezählt.
- Wenn die Stromversorgung des Geräts ausgeschaltet war, gab es während dieser Zeit keine Aufträge.

- Die Einstellungen zur Steuerung des Bildtransfers werden nicht geändert.
- Dies ist keine Verknüpfung zum Zeitplan für das Ein-/Ausschalten. Falls beide Einstellungen aktiviert sind, haben die Einstellungen des Zeitplans für das Ein-/Ausschalten Vorrang.

###### Übergangszeit zu den Modi Energiesparen und automatische Abschaltung.

Muster | Übergangszeit | Durchschnittliche Ausgabe pro Stunde*
--- | --- | ---
Modus1 (Auftragsstartpriorität1) | Nach 1 Stunde | 1000-
Modus2 (Auftragsstartpriorität2) | Nach 30 Minuten | 250-999
Modus3 (Energiesparpriorität1) | Nach 5 Minuten | 60-249
Modus4 (Energiesparpriorität2) | Nach möglichst kurzer Zeit | -59

* Werksseitige Standardeinstellung

### Auto

Diese Funktion regelt den Stromverbrauch für jede Zeitperiode optimal, indem die Verwendung des Geräts auf Grundlage von Auftragsprotokollen aus einem bestimmten Zeitraum analysiert wird.
Wenn das Gerät keine Auftragsprotokollinformationen für 4 Wochen enthält, wechselt das Gerät zu Vorlage2 (Modus3 (Energiesparpriorität1) zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr). Danach wechselt es in den Modus4 (Energiesparpriorität2).

### Manuell

Sie können für jeden Zeitraum ein Muster einstellen.
Das Gerät verwendet bereit eine Vorlage mit 3 Mustern. Das Energiesparmuster kann zu den „Original-Eco-Mustern 1 bis 4“ hinzugefügt werden.

###### Vorlage mit drei Mustern

Vorlage | Muster | Beschreibung des Modus
--- | --- | ---
Vorlage 1 | Alle „Energiesparpriorität2“ | Das Gerät läuft die ganze Zeit im „Modus4 (Energiesparpriorität2)“.
Vorlage 2 | 8:00-18:00 Uhr „Energiesparpriorität1“ | Das Gerät läuft zwischen 8:00 und 18:00 Uhr im „Modus3 (Energiesparpriorität1)“, und zu allen anderen Zeiten im „Modus4 (Energiesparpriorität2)“.
Vorlage 3 | 8:00-18:00 Uhr „Auftragsstartpriorität1“ | Das Gerät läuft zwischen 8:00 und 18:00 Uhr im „Modus1 (Auftragsstartpriorität1)“, und zu allen anderen Zeiten im „Modus4 (Energiesparpriorität2)“.

## Bedieneinstellungen für bestimmtes Datum

Sie können einen Tag, an dem viel gedruckt oder ein bestimmter Vorgang durchgeführt wird, als „bestimmtes Datum“ konfigurieren, und nur für dieses ein bestimmtes Energiesparmuster festlegen.
Der Vorgang für das bestimmte Datum wird an dem als bestimmtes Datum konfigurierten Tag durchgeführt. Dies gilt unabhängig von der Einstellung für die Übergangszeit für die automatische Abschaltung (aktiviert oder deaktiviert).

### "Registerkarte Bestimmtes Datum“

Es können bis zu sieben Datumsangaben konfiguriert werden. Konfigurieren Sie ein bestimmtes Datum, das anzuwendende Energiesparmuster und den Vorgang für das bestimmte Datum, falls dieses auf einen Feiertag fällt.

Option | Beschreibung
--- | ---
Datumseinstellung | Legen Sie das Datum fest, an dem das Gerät anhand eines bestimmten Musters betrieben werden soll. Wählen Sie unter „Jeden Monat“ oder „Am Ende eines jeden Monats“ einen Tag zwischen 1 und 31 aus.
Angewandter Energiesparvorgang | Wählen Sie das anzuwendende Energiesparmuster aus. Legen Sie auf der Registerkarte „Muster“ die Details des Energiesparmuster fest.
Vorgang für Urlaub | Konfigurieren Sie, wie das Gerät betrieben wird, wenn das angegebene bestimmte Datum auf einen Feiertag fällt. Geben Sie den Tag auf der Registerkarte „Urlaub“ als Feiertag an.

- Wenn ein ursprünglich angegebenes bestimmtes Datum mit einem anderen, von einem Feiertag verschobenen in Konflikt gerät, genießt die Einstellung des ersteren Vorrang.
- Wenn für ein Datum mehrere bestimmte Datumskonfigurationen vorgenommen werden, werden diese in aufsteigender Reihenfolge von 1 bis 7 (Nummern für das bestimmte Datum) ausgeführt.

### "Registerkarte Muster“

Auf dieser Registerkarte werden die Details eines Energiesparmusters konfiguriert.

Option | Beschreibung
--- | ---
Energiesparvorgang | Wählen Sie das bestimmte, zu konfigurierende Datumsmuster aus.
Mustername ändern | Geben Sie einen Musternamen ein, wenn der Name eines bestimmten Datumsmusters geändert werden soll.
Zu modellierendes Muster | Wählen Sie beim Erstellen eines Musters mithilfe eines gespeicherten oder voreingestellten Musters ein Quellmuster aus.
Neuen Zeitplan hinzufügen | Fügen Sie einen neuen Zeitplan hinzu.

### "Registerkarte Urlaub“

Geben Sie einen Urlaub an. Bei dem als Urlaub angegebenen Datum kann es sich nicht um ein bestimmtes Datum handeln.

Option | Beschreibung
--- | ---
Urlaubsliste | Wenn Sie diese Option berühren, werden die Datumsangaben und Wochentage für die von Ihnen für zwei Jahre eingegebenen Urlaubstage angezeigt.
Tag der Woche | Verwenden Sie diese Option, um mithilfe eines Wochentags einen Urlaub anzugeben.
Zeitraum einstellen | Verwenden Sie diese Option, um mithilfe eines Datums einen Urlaub anzugeben. Unter „Endgültig registrierte Zeit“ wird angezeigt, wann der mithilfe von „Zeitraum einstellen“ gespeicherte Urlaub gespeichert wurde.

### Ruhemodus-Strompegel

Sie können „Strom sparen“ oder „Schnelles Aufwachen“ wählen.

Option | Beschreibung
--- | ---
Strom sparen | Das Gerät schaltet in den Energiesparmodus und braucht etwas länger, um wieder betriebsbereit zu sein.
Schnelles Aufwachen | Verglichen mit Strom sparen erhöht sich der Stromverbrauch etwas, dafür ist das Gerät schnell wieder betriebsbereit.

Dies kann nur im „Einstellungsmodus (Webversion)“ eingestellt werden. Auf dem Sensorbildschirm des Geräts können diese Einstellungen nicht konfiguriert werden.
Zurück nach oben