# ÄNDERN DER DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR DEN TRANSAKTIONSBERICHT (TRANSAKTIONSBERICHT)

## Übersicht

Ein Transaktionsbericht wird automatisch gedruckt, um Sie auf eine fehlgeschlagene Internetfaxübertragung aufmerksam zu machen oder wenn eine Rundsendung erfolgt.
Der Transaktionsbericht enthält eine Beschreibung der Übertragung (Datum, Startzeit, Name des Ziels, benötigte Zeit, Seitenzahl, Ergebnis usw.).

- DRUCKEN VON BERICHTEN ZU BILDSENDE-AKTIVITÄTEN

- Transaktionsberichte werden entsprechend der im „Einstellungsmodus“ definierten Bedingungen gedruckt. Sie können für eine Übertragung jedoch vorübergehend unterschiedliche Bedingungen auswählen.
- Bei einer Rundsendung werden Änderungen der Druckbedingungen für den Transaktionsbericht auf alle Zieladressen angewendet.

- Diese Funktion ist im Scanmodus bzw. im Dateneingabemodus nicht verfügbar.

###### So legen Sie die Druckbedingungen für den Transaktionsbericht fest:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [-Fax-Einstellungen] → [Transaktionsbericht Druckeinstellung] aus.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Geben Sie das Ziel an

   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - MANUELLE ZIELEINGABE
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie nacheinander die Tasten [Sonstiges] und [Transaktionsbericht]

4. #### Berühren Sie die Taste für die Druckeinstellungen

   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   - Es gibt folgende Bedingungen für Transaktionsberichte:
     - „Nicht drucken“: Es wird kein Transaktionsbericht gedruckt.
     - „Bei Fehler drucken“: Es wird ein Transaktionsbericht gedruckt, wenn die Übertragung fehlschlägt.
     - „Stets drucken“: Es wird immer ein Transaktionsbericht gedruckt, egal ob die Übertragung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
   - Wenn Sie das Kontrollkästchen [Originalbild drucken] auf setzen, wird ein Teil des übertragenen Originals im Transaktionsbericht gedruckt.

   ###### So brechen Sie die Einstellungen für den Transaktionsbericht ab:

   Berühren Sie die Taste [Nicht drucken].

5. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
   Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
   Berühren Sie nach dem Scannen des letzten Originals die Taste [Einles.-Ende].
   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“.

Zurück nach oben