# PASSWORTGESCHÜTZTES FAX DRUCKEN(HALTE-EINSTELLUNG FÜR EMPFANGENEN DATEN DRUCKEN)

## Übersicht

Wenn Sie [Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken] aktivieren, können Sie empfangene Daten speichern, ohne diese zu drucken, und diese mithilfe eines Passworts drucken.
Wenn diese Funktion verwendet wird, wird beim Empfang einer Faxnachricht auf dem Sensorbildschirm ein Passworteingabefenster angezeigt.
Sie können das Bild der empfangenen Daten vor dem Druckvorgang im Bedienfeld prüfen.

- DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN

- Die empfangenen Faxnachrichten werden, ungeachtet dessen, ob sie automatisch oder manuell empfangen wurden, im Speicher gehalten.
- Bei Übertragung der empfangenen Daten auf ein anderes Gerät werden auch die im Speicher enthaltenen Daten übertragen. Zu diesem Zeitpunkt wird derselbe Passworteingabebildschirm wie für den Druckvorgang angezeigt. Die Weiterleitung findet nur statt, wenn das Passwort eingegeben wird.

- ###### So aktivieren Sie die Halteeinstellung für das Drucken empfangener Daten:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken] aus.

- ###### So zeigen Sie nach der Passworteingabe die Liste der empfangenen Daten an:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Einstellungsvorschau] → [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aus.

- ###### So übertragen Sie empfangene Daten auf ein anderes Gerät:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Faxdaten Empfang/Weiterleitung] aus.

## Bedienung

Der Druckvorgang beginnt, nachdem das vorher programmierte 4-stellige, numerische Passwort mit Hilfe der Zifferntasten eingegeben wurde.
Berühren Sie die Taste [Abbrechen], um das Passworteingabefenster zu schließen. In diesem Fall blinkt jedoch auf dem Sensorbildschirm die Taste für „Daten im Speicher“. Der Passworteingabebildschirm wird erneut angezeigt, wenn Sie die blinkende Taste drücken oder den Modus ändern.
Zurück nach oben