# STEMPELN GESCANNTER ORIGINALE (PRÜFSTEMPEL)

## Übersicht

Diese Funktion stempelt jede über den automatischen Originaleinzug gescannte Originalseite, damit Sie überprüfen können, dass alle Originale korrekt eingescannt wurden.

- Um die Prüfstempelfunktion verwenden zu können, muss die optionale Prüfstempeleinheit installiert sein.
- Bei 2-seitigen Originalen wird die Vorderseite jedes Originals zweimal gestempelt.
- Falls beim Scannen ein Fehler auftritt, wird unter Umständen ein nicht gescanntes Original gestempelt.
- Sobald die auf die Originale gestempelte „O“-Markierung blasser zu werden beginnt, ersetzen Sie die Prüfstempelpatrone.
  Informationen zum Austauschen der Prüfstempelpatrone finden Sie unter „PRÜFSTEMPELPATRONE“.

## Bedienung

1. #### Einlegen von Originalen in den automatischen Originaleinzug

   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

2. #### Geben Sie die Zielfaxnummer ein

   - EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE MITHILFE DER SUCHNUMMER
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM GLOBALEN ADRESSBUCH
   - FESTLEGEN EINER ZIELADRESSE AUS DEM ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLL

3. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Prüf- stempel]

   Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].

   ###### So brechen Sie die Prüfstempeleinstellung ab:

   Berühren Sie die Taste [Prüf- stempel], um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

4. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

Zurück nach oben