# EINSTELLUNGEN DER EXTERNEN ANWENDUNGSPROGRAMME

## Einstellungen der Standard- Programme

Die Standard-Applikations-Einstellungen können ergänzt und gesteuert werden.

### Hinzufügen oder Bearbeiten von Standardanwendungen

Wenn Sie die Taste [Hinzufügen] berühren, wird das Registrierungsfenster für Standardanwendungen angezeigt. Es können bis zu 8 Netzwerkordner registriert werden.
Wenn Sie den Namen einer Standardanwendung berühren, wird das Registrierungsfenster für diese Standardanwendung angezeigt. Sie können diese nun bearbeiten.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Applikationsname | Geben Sie einen Applikationsnamen ein.
UI-Adresse der Applikation | Geben Sie eine IP-Adresse oder einen Netzwerknamen für die Applikation an, um die Benutzeroberfläche des Geräts zu steuern.
Zeitüberschreitung | Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.
Erweiterungsplattform | Aktivieren Sie diese Option, um die Erweiterungsplattform zu verwenden.
Proxyserver verwenden | Aktivieren Sie diese Option, um den Proxyserver zu verwenden.
Datengröße | Diese Option legt die Bildschirmgröße der Anwendung in X- und Y-Richtung fest.
Anzeigeformat | Diese Option legt den Bildschirm der Anwendung fest.

### Löschen von Standardanwendungen

Um eine ausgewählte Standardanwendung zu löschen, setzen Sie das Kontrollkästchen der Standardanwendung auf , und berühren Sie die Taste [Löschen].

## Einstellung für Anwendung empfangen

Die Fax- oder Internetfax-Funktionen können in den Sharp OSA-Anwendungen eingerichtet werden.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Übertragung zur Anwendung | Die Fax- oder Internetfax-Funktionen können von Sharp OSA-Anwendungen gesteuert werden.
Applikationsname | Geben Sie Applikationsnamen für den Empfang ein
Webdienstadresse | Geben Sie die Webdienstadresse ein.
Zeitüberschreitung | Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein.
Proxyserver verwenden | Der Netzwerkzugriff über den Proxyserver ist erlaubt.

## Einstellungen externe Programme für Abrechnung

Sie können externe Kontenanwendungen hinzufügen und steuern.
Stellen Sie den Servernamen ein, auf dem Sie das externe Zählanwendungsprogramm installiert haben.

###### Liste der Einrichtungselemente

Option | Beschreibung
--- | ---
Externe Kontensteuerung | Gibt an, ob die Gesamtsummenzählfunktion mithilfe einer externen Kontoanwendung aktiviert werden soll oder nicht. Wenn dieses aktiviert ist, geben Sie stets den Anwendungsnamen oder die Adresse des Webdienstes ein.
Authentifizierungsserver einstellen (Server 1) | Wenn der Server eingerichtet ist, wird der externe Authentifizierungsmodus gewählt. Alle Zugriffe auf den MFP werden über die Anwendung gesteuert, die Sie auf dieser Seite einrichten. Geben Sie bei dieser Einstellung stets den Anwendungsnamen, die UI-Adresse der Anwendung oder die Webdienstadresse von Server 1 ein. Andernfalls wird der externe Abrechnungsmodus ausgewählt.
Bild-Auftragsprotokoll aktivieren | Dieses Element wird angezeigt, wenn Sie einen Produktschlüssel für den „Sharp Document Recorder“ eingeben.
Server 1 bis 4 | Wählen Sie einen Server, um die Funktion zu aktivieren
Applikationsname | Geben Sie einen Applikationsnamen ein.
UI-Adresse der Applikation | Geben Sie die URL des Anmeldebildschirms ein, auf den Sie beim Einschalten des Geräts zugreifen müssen.
Webdienstadresse | Geben Sie die URL des Servers oder Computers ein, der Befehle und Ereignisse über das XML/SOAP-Protokoll sendet.
Zeitüberschreitung | Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 20 Sekunden.

Zurück nach oben