# DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN

## Übersicht

Sie können das Bild der empfangenen Daten vor dem Druckvorgang im Bedienfeld prüfen.

- Abhängig von der Größe der empfangenen Daten, wird möglicherweise ein Teil des Vorschaubilds nicht im Vorschaufenster des Bedienfelds angezeigt.
- Die Liste der empfangenen Daten kann auch im Auftragsstatusbildschirm angezeigt werden.
  Die empfangenen Daten können in der Liste der empfangenen Daten weitergeleitet, gelöscht oder gespeichert werden.
  - MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN
  - SPEICHERN EMPFANGENER DATEN

###### So prüfen Sie die empfangenen Daten vor dem Drucken:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Einstellungsvorschau] aus, und aktivieren Sie [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen].

### Verbleibende Speicherkapazität für Fax-Nachrichten

Falls die empfangenen Faxdaten nicht gedruckt oder gelöscht werden, geht allmählich der verfügbare Faxspeicher aus und das Gerät ist nicht mehr in der Lage, Faxe zu empfangen. Die empfangenen Daten sollten baldmöglichst ausgedruckt werden, ohne sie im Faxspeicher zu belassen.
Die verbleibende Kapazität des Faxspeichers wird im Ausgangsfenster des Faxmodus angezeigt.

## Bedienung

Wenn Daten empfangen werden, wird oben im Fenster angezeigt.

1. #### Wählen Sie in den Systeminformationen die Registerkarte [Ereignis-Information] aus, und berühren Sie die Taste [Fax-Empfangsbild überprüfen]

   Die empfangenen Daten werden aufgeführt.

   Sie können auch die Liste der empfangenen Daten anzeigen, indem Sie die Auftragsstatusanzeige berühren und dann im Aktionsfeld im Auftragsstatusfenster die Taste [Empfangene Daten prüfen] berühren.

2. #### Berühren Sie die Taste für die zu prüfenden empfangenen Daten und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen]

   Zeigt das empfangende Datenbild an.

   - Berühren Sie , um eine Liste der empfangenen Daten anzuzeigen. Abhängig vom Einstellungsmodus können Sie zwischen Listen- und Miniaturbildansicht wechseln.
   - Um ein empfangenes Bild zu löschen, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Löschen].
   - Um das ausgewählte empfangene Bild zu übertragen, berühren Sie die Taste [Weiterleiten an andere Adresse].
     - MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN
   - Um das ausgewählte empfangene Bild zu speichern, berühren Sie die Taste [Ablage].
     - SPEICHERN EMPFANGENER DATEN
   - Um die Absenderfaxnummer als Nummer für „Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen“ zu speichern, berühren Sie die Taste [Als unerwünschtes Fax speichern] und anschließend im Bestätigungsmeldungsfenster die Taste [Speichern].
     Legen Sie eine Absenderfaxnummer als Nummer für „Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen“ fest, indem Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Fax-Einstellungen] → [Empfangseinstellungen] → [Zifferneinstellung Zulassen/Ablehnen] auswählen.

3. #### Berühren Sie das zu druckende Bild und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Drucken]

   Das Gerät beginnt den Druckvorgang für das Bild.

   - [Alle auswählen]: Wählt alle angezeigten Bilder aus.
   - [Freigabe Alle Seiten]: Hebt die Auswahl aller mit „Alle Auswählen“ ausgewählten Bilder auf.
   - /: Mit diesen Tasten können Sie das Bild vergrößern oder verkleinern.
   - /: Dreht das Bild im oder gegen den Uhrzeigersinn.
   - Ein Vorschaubild wird auf dem Bedienfeld angezeigt. Es weicht von dem ausgedruckten Bild ab.
   - Berühren Sie die Taste [Angegebenen Bereich löschen], um einen unerwünschten Bildbereich zu löschen. Geben Sie im Bildschirm <span class="key_name">[Angegebenen Bereich löschen]</span> den zu löschenden Bildbereich an.
   - Um das ausgewählte empfangene Bild weiterzuleiten, berühren Sie die Taste [An andere Adresse weiterleiten].
     - MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN
   - Um das ausgewählte Bild zu speichern, berühren Sie die Taste [Ablage].
     - SPEICHERN EMPFANGENER DATEN

Zurück nach oben