# FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS

## Übersicht

Berühren Sie diese Taste zur Angabe des Sendeformats als Papierformat.
Wenn die Scangröße zum Beispiel A4 (8-1/2" x 11") und das Sendeformat B5 (5-1/2" x 8-1/2") ist, wird das Bild vor der Übertragung verkleinert.

Das Sendeformat kann nicht ausgewählt werden, wenn [Langformat] als Scanformat ausgewählt oder das Scanformat anhand numerischer Werte festgelegt wurde.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie das Feld [Original].

2. #### Berühren Sie die Taste [Sende-Format].

3. #### Berühren Sie die Taste für das entsprechende Papierformat

   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   Je nach der gewählten „Scan-Grösse“ können eventuell nicht alle Formate für das „Sende-Format“ gewählt werden.

4. #### Berühren Sie die Taste „Bildausrichtung“, die der Ausrichtung des Originals entspricht

   Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden.
   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   Das zum Vergrößern oder Verkleinern des Originals verwendete Verhältnis wird zwischen "Scan-Grösse" und "Sende-Format" angezeigt.

   ######

   Um die Standardeinstellung der Bildausrichtung zu konfigurieren, wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Bildausrichtung] aus.

Zurück nach oben