# AUSSEN

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile am Geräteäußeren beschrieben.
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

Die Anzeigen auf dem Bedienfeld können je nach Land und Region abweichen.
×
Automatischer Originaleinzug
Mehrere Originale können eingezogen und gescannt werden. Beide Seiten von beidseitig bedruckten Originalen können gleichzeitig automatisch gescannt werden.
-AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
×
Vordere Abdeckung (oben)
Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Tonerpatrone zu wechseln, oder um gestautes Papier aus der Papierdurchlauf-Einheit zu entfernen.
×
Vordere Abdeckung (unten)
Öffnen Sie diese Abdeckung, um den Hauptstromschalter auf „Ein“ oder „Aus“ zu stellen, oder um die Hauptladeeinheit der Photoleitertrommel zu reinigen.
-EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE NEUSTARTEEN DES GERÄTS
- TONERPATRONE
- Reinigen der Lasereinheit
×
Ausgabefach (mittleres Fach)*
In diesem Fach wird das bedruckte Papier ausgegeben.
×
Bedienfeld
Auf dem Bedienfeld befinden sich die Taste [EIN/AUS], die Taste/Anzeige [ENERGIESPAREN], die Taste/Anzeige [Startseite], der Hauptschalter, der IC-Kartenleser, der USB-Anschluss (Typ A) und der Sensorbildschirm. Mit dem Sensorbildschirm können all diese Funktionen ausgeführt werden.
-BEDIENFELD
×
Rechtes Fach*
Papier kann gegebenenfalls im rechten Fach ausgegeben werden.
Durch das Ausgeben empfangener Faxausdrucke im rechten Fach können diese von anderen bedruckten Papieren getrennt werden.
×
Finisher (Heftung für 50 Blatt)*
Hier wird das Papier sortiert und ausgegeben.
-FINISHER (50-BLATT-SORTIERUNG)
×
Heft-Finisher (Heftung für 50 Blatt)*
Hier wird das Papier sortiert und gefaltet.
-HEFT-FINISHER (50-BLATT-SORTIERUNG)
×
Lochermodul*
Hier wird das Papier gelocht und ausgegeben.
×
USB-Anschluss (Typ A)
Hier wird ein USB-Gerät (z. B. ein USB-Speichergerät) an das Gerät angeschlossen.
Verwenden Sie ein abgeschirmtes USB-Kabel.
Unterstützt USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tastatur
Verwenden Sie die Tastatur als Ersatz für die im Sensorbildschirm angezeigte Softtastatur. Wenn Sie die Tastatur nicht verwenden, kann diese unter dem Bedienfeld aufbewahrt werden.
-NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR
×
Fach 1
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 1.200 Blätter eingelegt werden.
-FACH 1/2
×
Fach 2
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 800 Blätter eingelegt werden.
-FACH 1/2
×
Fach 3
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 500 Blätter eingelegt werden.
-FACH 3/4
×
Fach 4
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 500 Blätter eingelegt werden.
-FACH 3/4
×
Fach 5 (MX-LC12)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 3.500 Blätter eingelegt werden.
-GROSSRAUMMAGAZIN
×
Fach 5 (MX-LCX3 N)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 3.000 Blätter eingelegt werden.
-GROSSRAUMMAGAZIN
×
Bypass-Fach*
Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.
Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" x 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
-MANUELLER EINZUG

×
Großraummagazine*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können in jedes Fach bis zu 2.500 Blätter eingelegt werden.
-GROSSRAUMMAGAZINE
×
Manueller Einzug*
Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.
Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" x 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
×
Papiertransporteinheit*
Hier wird Papier in das Gerät eingezogen.
×
Blättern-Korrektureinheit*
Hier wird das bedruckte Papier geglättet.
×
Inserter*
Hier können Deckblätter und Einzugsbögen für die bedruckten Blätter eingeführt werden.
Mithilfe der manuellen Fertigstellungsfunktion können Sie Papier zum Sortieren, Lochen oder Falten direkt in den Finisher oder Heft-Finisher einführen.
×
Falteinheit*
Hier wird Papier gefaltet und ausgegeben.
×
Lochermodul*
Hier wird das Papier gelocht.
×
Trimming-Modul*
Hier wird überstehendes Papier von der sattelgehefteten Ausgabe entfernt.
×
Finisher (Heftung für 100 Blatt)*
Hier wird das Papier sortiert und ausgegeben.
×
Heft-Finisher (Heftung für 100 Blatt)*
Hier wird das Papier sortiert und gefaltet.
* Optional. Zurück nach oben