# SCANNEN EINES DOKUMENTS IN DEN F-CODE-ABRUFSPEICHER

Sie müssen Dokumente scannen und im F-Code-Postfach (Abrufspeicher) speichern, damit diese an andere Geräte gesendet werden können.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original ein

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Postfach]

3. #### Berühren Sie die Registerkarte [Abrufspeicher]

4. #### Berühren Sie den Ordner für das F-Code-Postfach (Abrufspeicher).

5. #### Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Anzahl ändern], und richten Sie die Abrufanzahl ein

   Um das Original nach der Übertragung zu löschen, berühren Sie die Taste [Einmal]. Um die Übertragung eines Originals zu wiederholen, berühren Sie die Taste [Unbegrenzt]. Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen.
   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

6. #### Konfigurieren Sie die Originaleinstellungen und andere Funktionen

   Programm, Timer, Transaktionsbericht, Abruf und Dokumentenablage können nicht eingerichtet werden.

7. #### Berühren Sie die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen

   Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
   Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
   Berühren Sie nach dem Scannen des letzten Originals die Taste [Einles.-Ende].
   Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
   Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor dem Senden eine Vorschau des Ausgabebilds anzuzeigen. Wenn Sie die Taste [Vorschau] berührt haben, um ein Original zu scannen, können Sie anschließend die Taste [Zusätzliches Scannen] berühren, um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Senden des Bilds zu starten.
   Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES AUSGABEBILDS VOR DER ÜBERTRAGUNG“.

Zurück nach oben