# FALTEN DES AUSGABEPAPIERS

## Übersicht

Kopien können gefaltet und ausgegeben werden.

Faltarten | Verwendbares Papier | Bedruckte Oberfläche | Bindungsseite | Faltbild
--- | --- | --- | --- | ---
Z-Falten | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R | Innen | Rechtsbindung |
C-Faltung | A4R, 8-1/2" × 11"R | Innen | Rechtsbindung |
Innen | Linksbindung |
Außen | Rechtsbindung |
Außen | Linksbindung |
Akkordion | A4R, 8-1/2" × 11"R | - | Rechtsbindung |
- | Linksbindung |
Dopp. Falten | A4R, 8-1/2" × 11"R | Innen | Rechtsbindung |
Innen | Linksbindung |
Außen | Rechtsbindung |
Außen | Linksbindung |
Auf die Hälfte Falten | A4R, 8-1/2" × 11"R | Innen | Rechtsbindung |
Außen | Linksbindung |
Sattelfaltung | Heft-Finisher (50-Blatt-Sortierung): A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K Heft-Finisher (100-Blatt-Sortierung: A3, B4, A4R, SRA3, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14"/8, 1/2" × 11"R, 8K | Innen | Rechtsbindung |
Außen | Linksbindung |

Die festgelegte Faltart finden Sie unter „ANZEIGEN DER KOPIENVORSCHAU“.

- Für das Sattelfalten ist ein Heft-Finisher erforderlich.
- Eine Falteinheit ist für das Z-, Brief-, Akkordion-, Doppel- und normale Falten erforderlich.
- Spezialmedien wie Transparentfolien und Registerseiten können nicht verwendet werden.
- Die Papierfaltfunktion kann nicht mit der Heft- und Locherfunktion verwendet werden. Sie kann jedoch mit diesen verwendet werden, wenn das Papierformat für das Z-Falten auf A3, B4 oder 11" × 17" gesetzt ist.
- Die Faltfunktion ist nicht verfügbar, wenn das 2-seitige Drucken im „Einstellungsmodus“ deaktiviert ist.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie die Taste [Ausgabe]

2. #### Berühren Sie die Registerkarte [Falten•Lochen] und anschließend die Taste für die Faltart

   ###### So brechen Sie die Papierfaltfunktion ab:

   Berühren Sie die ausgewählte Falttaste erneut.

3. #### Berühren Sie die Taste [Detail]

   Informationen zur Einstellmethode finden Sie unter „Detailtyp für die einzelnen Faltarten“.
   Berühren Sie nach der Einstellung das .

### Detailtyp für die einzelnen Faltarten

Sattelfaltung
Geben Sie „Druckseite“ und „Falten multiplizi.“ an.

- „Falten multiplizi.“ ist verfügbar, wenn ein Heft-Finisher (100-Blatt-Sortierung) am Gerät installiert ist.
- Mit der Funktion „Falten multiplizi.“ können fünf Blätter gleichzeitig gefaltet werden. Wenn ein Original z. B. über zwölf Normalblätter im Format A4 verfügt, werden diese insgesamt drei Mal gefaltet: 5 Blätter + 5 Blätter + 2 Blätter.
  Für einige Papierarten werden pro Satz jedoch weniger Blätter gefaltet. So wird beispielsweise dickes Papier zu jeweils frei Blättern gefaltet.

Z-Falten
Geben Sie das Papierformat für das Z-Falten an.

Brieffalten
Geben Sie „Druckseite“ und „Offene Richtung“ an.

Akkordion
Geben Sie „Offene Richtung“ an.

Doppelt Falten
Geben Sie „Druckseite“ und „Offene Richtung“ an.

Falten
Geben Sie die „Druckseite“ an.

Zurück nach oben