# IM AUFTRAGSPROTOKOLL AUFGEZEICHNETE ELEMENTE

Auf dem Gerät werden die ausgeführten Aufträge im Auftragsprotokoll aufgezeichnet.
Im Folgenden werden die wichtigsten im Auftragsprotokoll aufgezeichneten Informationen erläutert.

- Um die Addition von Benutzungszählwerten verschieden konfigurierter Geräte zu vereinfachen, sind die im Job-Protokoll aufgezeichneten Daten unveränderlich festgelegt und somit unabhängig von den installierten Peripheriegeräten oder dem Zweck der Aufzeichnung.
- Unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise bei einem Stromausfall während der Ausführung eines Auftrags, werden Auftragsdaten möglicherweise nicht korrekt aufgezeichnet.

Nr. |  | Datenname | Beschreibung
--- | --- | --- | ---
1 | Hauptdaten | Auftrags-ID | Die Auftrags-ID wird aufgezeichnet. Auftrags-IDs werden im Protokoll als fortlaufende Zahlen bis maximal 999999 aufgezeichnet; danach springt der Zähler auf 1 zurück.
2 | Job-Modus | Der Auftragsmodustyp, wie beispielsweise Kopier- oder Druckmodus.
3 | Konto-Auftrags-ID | Die von OSA verwendete Auftrags-ID wird aufgezeichnet. Dies gilt unabhängig davon, ob OSA verfügbar ist oder nicht.
4 | Computerbezeichnung | Der Name des Computers, der einen Druckauftrag versandt hat, wird aufgezeichnet.*
5 | Benutzername | Bei Verwendung der Benutzerauthentifizierung wird der Benutzername aufgezeichnet.
6 | Login-Name | Bei Verwendung der Benutzerauthentifizierung wird der Anmeldename aufgezeichnet.
7 | Karten-ID | Die Karten-ID wird aufgezeichnet, wenn diese für ein Authentifizierungsverfahren verwendet wird.
8 | Anzahl der Kartenausgabe | Die Anzahl der Kartenausgabe wird auf der SSFC IC-Karte aufgezeichnet.
9 | Gebührencode 1. | Gebührencode 1 wird aufgezeichnet.
10 | Gebührencode 2. | Gebührencode 2 wird aufgezeichnet.
11 | Start Datum & Zeit | Datum und Zeitpunkt des Auftragsbeginns werden aufgezeichnet.
12 | Ende Datum & Zeit | Datum und Zeitpunkt des Auftragsabschlusses werden aufgezeichnet.
13 | Schwarz&Weiß | Bei Druckaufträgen wird der Gesamtzählwert aufgezeichnet. Bei Sendeaufträgen wird die Anzahl der übertragenen schwarzweißen Seiten aufgezeichnet. Wenn eine Rundsendung zusammengefasst wurde, wird die Gesamtseitenzahl aufgezeichnet. Bei Aufträgen mit „Scan auf HDD“ wird die Anzahl der gespeicherten schwarzweißen Seiten aufgezeichnet.
14 | Gesamtzählung Vollfarbe | Bei Druckaufträgen wird der Gesamtzählwert aufgezeichnet. Bei Sendeaufträgen wird die Gesamtanzahl der übertragenen vollfarbigen Seiten aufgezeichnet. Wenn eine Rundsendung zusammengefasst wurde, wird die Gesamtseitenzahl aufgezeichnet. Bei Aufträgen mit "Scan auf HDD" wird die Anzahl der gespeicherten Farbseiten aufgezeichnet.
15 | 3-Farb-Gesamtzähler | Die Gesamtzahl der 3-farbig gedruckten Seiten eines Druckauftrags wird aufgezeichnet.
16 | 2-Farb-Gesamtzähler | Die Gesamtzahl der 2-farbig gedruckten Seiten eines Druckauftrags wird aufgezeichnet. Bei Aufträgen mit "Scan auf HDD" wird die Gesamtanzahl der gespeicherten zweifarbigen Seiten aufgezeichnet.
17 | Einfarbig Gesamtanzahl | Die Gesamtzahl der einfarbig gedruckten Seiten eines Druckauftrags wird aufgezeichnet.
18 | Entsprechend der Größe zählen | Zähler per Original/Papierformat im Farbmodus und im Schwarzweißmodus werden aufgezeichnet.
19 | Anzahl der Blätter nach Format | Die Anzahl der Blätter nach Format wird aufgezeichnet.
20 | Ungültige Papierzählung (Schwarz & Weiß) | Die ungültige Papierzählung (schwarzweiß) wird aufgezeichnet.
21 | Ungültige Papierzählung (Farbe) | Die ungültige Papierzählung (Farbe) wird aufgezeichnet.
22 | Anzahl reservierter Sätze | Die Anzahl der festgelegten Sätze bzw. reservierten Ziele wird aufgezeichnet.
23 | Anzahl fertiger Sätze | Die Anzahl der fertigen Sätze oder der Ziele, zu denen die Übertragung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird aufgezeichnet.
24 | Anzahl reservierter Seiten | Die Anzahl der reservierten Originalseiten eines Kopier-, Druck-, Scan- oder sonstigen Auftrags wird aufgezeichnet.
25 | Anzahl fertiger Seiten | Die Anzahl der fertigen Seiten eines Satzes wird aufgezeichnet.
26 | Ergebnis | Das Ergebnis eines Auftrags wird aufgezeichnet.
27 | Fehlerursache | Die Ursache von Fehlern bei der Ausführung eines Auftrags wird aufgezeichnet.
28 | Druckauftragsbezogen | Ausgabe | Der Ausgabemodus eines gedruckten Auftrags wird aufgezeichnet.
29 | Heftung | Der Heftstatus wird aufgezeichnet.
30 | Klammerzähler | Die Klammerzählung wird aufgezeichnet.
31 | Lochungszähler | Die Lochzählung wird aufgezeichnet.
32 | Faltung | Ein Auftrag, bei dem die Faltfunktion verwendet wurde, wird aufgezeichnet.
33 | Faltzähler | Die Anzahl der gefalteten Seiten wird aufgezeichnet.
34 | Druckerton | Der für einen Druckauftrag verwendete Ton wird aufgezeichnet.
35 | Bildsendenbezogen | Adresse | Die Adresse eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
36 | Absendername | Der Absendername eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
37 | Absenderadresse | Die Absenderadresse eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
38 | Übertragungsart | Der Übertragungstyp eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
39 | Verwaltungsnummer | Die Verwaltungsnummer eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
40 | Sendenummer | Die Sendenummer eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
41 | Eingabeaufforderung | Die Reservierungsaufforderung für eine Rundsendung eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet. Dies wird verwendet, um die Kommunikation und den Druckvorgang beim Aufzeichnen eines Auftrags mit Multiabruf zu verknüpfen.
42 | Dateiformat | Das Dateiformat eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
43 | Komprimierungsmodus/Komprimierungsrate | Der Komprimierungsmodus und die Komprimierungsrate der Datei eines Bildsendeauftrags werden aufgezeichnet.
44 | Verbindungszeit | Die Verbindungszeit eines Bildsendeauftrags wird aufgezeichnet.
45 | Fax-Nr. | Die Nummer des gespeicherten Absenders wird aufgezeichnet.
46 | Dokumentenablagebezogen | Dokumentenablage | Der Status der Dokumentenablage wird aufgezeichnet.
47 | Speichermodus | Der Speichermodus der Dokumentenablage wird aufgezeichnet.
48 | Allgemeine Funktion | Farb-Einstellung | Der vom Benutzer gewählte Farbmodus wird aufgezeichnet.
49 | Spezialmodi | Die für die Ausführung eines Auftrags ausgewählten Spezialmodi werden aufgezeichnet.
50 | Dateiname | Der gespeicherte Dateiname wird aufgezeichnet.*
51 | Datengröße [KB] | Die Größe einer Datei wird aufgezeichnet.
52 | Detaillierte Posten | Originalformat | Das Format des gescannten Originals wird aufgezeichnet. Bei einem Druckauftrag der Dokumentenablage wird das Papierformat der Datei aufgezeichnet.
53 | Originaltyp | Der im Belichtungseinstellungsfenster eingestellte Originaltyp (Text, Fotoabzug usw.) wird aufgezeichnet.
54 | Originalzählung | Die Anzahl der gescannten Originalblätter wird aufgezeichnet.
55 | Papiergröße | Bei Druckaufträgen wird das Papierformat aufgezeichnet. Bei Sendeaufträgen wird das übertragene Papierformat aufgezeichnet. Bei Aufträgen mit „Scan auf HDD“ wird das Papierformat der gespeicherten Datei aufgezeichnet.
56 | Papierart | Die zum Drucken verwendete Papierart wird aufgezeichnet.
57 | Papiereigenschaft | Die unter „Paperart“ angegebene Papiereigenschaft wird aufgezeichnet.
58 | Duplex-Einstellungen | Die Duplex-Einstellung wird aufgezeichnet.
59 | Auflösung | Die Scanauflösung wird aufgezeichnet.
60 | Gerätepunkt | Modellname | Der Modellname des Geräts wird aufgezeichnet.
61 | Geräte-Seriennummer | Die Seriennummer des Geräts wird aufgezeichnet.
62 | Name | Der Gerätename, der auf den Webseiten eingestellt ist, wird aufgezeichnet.
63 | Gerätestandort | Der Installationsort, der auf den Webseiten eingestellt ist, wird aufgezeichnet.

Zurück nach oben