# PRÜFEN, BEARBEITEN UND LÖSCHEN DES SEITENLAYOUTS VON DECKBLÄTTERN UND EINZUGSBÖGEN (SEITENANSICHT)

Die Bearbeitungsinhalte für registrierte Deckblätter und Einzugsbögen unterscheiden sich wie im Folgenden dargestellt.

- Für das Deckblatt können Einstellungen wie z. B. die Papierart, Kopieren/Nicht kopieren, 1-seitig und 2-seitig geändert werden.
- Bei Einzugsbögen kann lediglich die Seitenzahl geändert werden, an der ein Einzugebogen eingefügt werden soll.

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Deckblätter/Trennblätter].
Berühren Sie die Taste [Seitenansicht].
Wenn die Einstellungen für das Deckblatt oder den Einzugsbogen nicht konfiguriert wurden, wird die Taste [Seitenansicht] angezeigt.
Prüfen Sie die Seitenansicht.
Um den Auftrag nach dem Ändern der Seitenansicht zu beenden, berühren Sie die Taste .
Berühren Sie die entsprechenden Tasten, um zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie zum Löschen die Taste [Löschen]. Berühren Sie zum Bearbeiten die Taste [Ändern].
Ändern Sie die Einstellungen für das Deckblatt oder den Einzugsbogen.
Für das Deckblatt kann der Kopiermodus geändert werden. Sie können die Seitenzahl ändern, an der ein Einzugsbogen hinzugefügt werden soll.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste mehrmals, um zum Bildschirm [Sonstiges] zurückzukehren. Berühren Sie anschließend die Taste [Zurück].
Zurück nach oben