# BEARBEITUNG EINER ZIELWAHL- ODER GRUPPENTASTE NICHT MÖGLICH

Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, drücken Sie die Taste [EIN/AUS], und stellen Sie anschließend den Hauptschalter auf „“. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und stellen Sie dann den Hauptschalter auf „“. Sobald die Hauptstromanzeige auf Grün umschaltet, drücken Sie die Taste [EIN/AUS].
Am Hauptschalter nicht ausschalten bzw. das Netzkabel nicht ziehen, solange die Auftragsstatusanzeige oben rechts auf dem Touch-Panel nicht grau unterlegt ist. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Ist das Feld in einem Programmfeld enthalten? | Entfernen Sie das Feld aus dem Programm und bearbeiten oder löschen Sie es anschließend. (Wenn die Taste in mehreren Programmen enthalten ist, muss sie aus allen Programmen entfernt werden.) [Programm aufrufen] → [Löschen] im Aktionsfeld für jeden Modus Wenn die Taste in mehreren Programmen enthalten ist, drucken Sie die Programmliste unter [Adressliste Senden] im Einstellungsmodus aus. Die Liste enthält die Speicherorte von Einzel- und Gruppentasten. „Einstellungsmodus“ → [Systemeinstellungen] → [Listendruck (Benutzer)] → [Adressliste Senden] → [Programmliste]
Wurden Funktionen vom Administrator deaktiviert? | Wenden Sie sich an den Administrator. Einige Funktionen wurden möglicherweise im Einstellungsmodus deaktiviert. Wenden Sie sich an den Administrator.
Hat Ihr Administrator eine Funktion aktiviert, die Bearbeiten/Löschen verhindert? | Wenden Sie sich an den Administrator. Wenn Ihr Administrator Einstellungen wie [Standardadresse einstellen] und [Einstellungen Eingangs-Routing] aktiviert hat, können Tasten nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Zurück nach oben