# DIREKTES DRUCKEN EINER DATEI IN EINEM NETZWERKORDNER

## Übersicht

Über das Touch-Panel des Geräts können Sie eine Datei in einem Netzwerkordner auswählen und drucken.
Selbst wenn der Netzwerkordner nicht registriert ist, können Sie auf diesen zugreifen, indem Sie ihn direkt eingeben oder auf den Pfad des Ordners in der Arbeitsgruppe verweisen.

- Direkte Eingabe des Netzwerkordnerpfads
- Verweisen auf den Netzwerkordnerpfad

So registrieren Sie einen Netzwerkordner:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Applikations-Einstellungen] → [Einstellung für Druck vom MFP(SMB)] aus, um einen Netzwerkordner zu speichern. (Administratorberechtigungen sind erforderlich.) Es können bis zu 20 Netzwerkordner registriert werden.
Wenn Sie eine durch ein Passwort geschützte PDF-Datei auswählen, müssen Sie, um den Druckvorgang zu starten, das Passwort in den Auftragstatusbildschirm eingeben.

- DRUCKEN EINER VERSCHLÜSSELTEN PDF-DATEI

## Bedienung

Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner
Berühren Sie die Taste [Dokumentenablage].
Bedienen Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Datei vom Netzwerkordner zum Drucken auswählen].
Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Registrierten Netzwerkordner öffnen], und berühren Sie den Netzwerkordner, auf den Sie zugreifen möchten.
Wenn Sie in einer Ansicht aufgefordert werden, Benutzername und Passwort einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Server-Administrator und geben Sie die gewünschten Daten ein.

- Wenn Sie die Taste [Direkteingabe eines Ordnerpfads] berühren, wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie den Netzwerkordnerpfad direkt eingeben können. Weitere Informationen finden Sie unter „Direkte Eingabe des Netzwerkordnerpfads“.
- Wenn Sie die nacheinander die Arbeitsgruppe, den Server und den Netzwerkordner auswählen, können Sie auf den Netzwerkordner zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter „Verweisen auf den Netzwerkordnerpfad“.

Berühren Sie die Taste für die zu druckende Datei und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Einstellung zum Drucken ändern].

- Beim Drucken mehrerer Dateien berühren Sie die Tasten der zu druckenden Dateien und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Drucken].
- Das Symbol wird links neben den Tasten der zu druckenden Dateien angezeigt.
- Das Symbol erscheint links neben den Tasten von im Netzwerkordner befindlichen Ordnern. Berühren Sie diese Taste, um einen Ordner oder eine Datei in einem Ordner anzuzeigen.

- Es können bis zu 100 Tasten von Dateien und Ordnern angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste , um eine Ordnerebene nach oben zu gehen.
- Wenn Sie zum Auswahlbildschirm für den Netzwerkordner zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste .
- Berühren Sie die Taste [Datei- oder Ordnername], um die Reihenfolge der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien und Ordner zu ändern. Bei jeder Berührung der Taste wechselt die Ansicht zwischen an- und absteigend.

Wählen Sie die Druckbedingungen aus.

- Wenn Sie in Schritt 4 mehrere Dateien ausgewählt haben, können Sie nur die Anzahl der Ausdrucke anzeigen.
- Wenn Sie in Schritt 4 eine Datei mit Druckbedingungen ausgewählt haben (d. h. eine PCL-, PS- oder XPS-Datei), werden die Einstellungen angewandt.

Wenn das Kontrollkästchen [Auf Glanzpapier drucken] aktiviert ist, ist [Papierwahl] auf [Glanzpapier] (manueller Einzug) und [Ausgabeauflösung] auf [600 dpi (Hohe Qualität)] gesetzt.
Berühren Sie das Feld [Start].
Der Druckvorgang beginnt, nachdem die gewählte Datei übertragen wurde.
Direkte Eingabe des Netzwerkordnerpfads
Berühren Sie in Schritt 3 „Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner“ die Taste [Direkteingabe eines Ordnerpfads].
Geben Sie den Pfad zum Ordner, den Benutzernamen und das Passwort ein.
Zugriff auf den Netzwerkordner.
Informationen zum Druckverfahren finden Sie in den Schritten 4 bis 6 unter „Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner“.
Verweisen auf den Netzwerkordnerpfad
Berühren Sie in Schritt 3 „Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner“ die Taste der Arbeitsgruppe, auf die Sie zugreifen möchten.
Berühren Sie die Taste des Servers oder Computers, auf den Sie zugreifen möchten.
Wenn Sie in einer Ansicht aufgefordert werden, Benutzername und Passwort einzugeben, wenden Sie sich an Ihren Server-Administrator und geben Sie die gewünschten Daten ein.
Berühren Sie die Taste des Netzwerkordners, auf den Sie zugreifen möchten.
Zugriff auf den Netzwerkordner.
Informationen zum Druckverfahren finden Sie in den Schritten 4 bis 6 unter „Drucken einer Datei in einem in den Geräteeinstellungen konfigurierten Netzwerkordner“.

- Berühren Sie das Symbol , und geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach einer Arbeitsgruppe, einem Server oder einem Netzwerkordner zu suchen. Informationen zur Eingabe von Text finden Sie unter „NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR“.
- Es können bis zu 100 Arbeitsgruppen, 100 Server und 100 Netzwerkordner angezeigt werden.
- Berühren Sie die Taste , um eine Ordnerebene nach oben zu gehen.
- Wenn Sie zum Auswahlbildschirm für die Arbeitsgruppe zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste .

Zurück nach oben