# STANDARDEINSTELLUNGEN

Die auf die Druckerfunktion bezogenen Einstellungen können konfiguriert werden.
Nachfolgend werden die Druckbedingungseinstellungen erläutert.
Kein Drucken der Meldungsseite
Deaktiviert das Drucken einer Meldungsseite.
Kein Drucken der Testseite
Deaktiviert das Drucken der Testseite.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie im „Einstellungsmodus“ unter [Systemeinstellungen] → [Listendruck (Benutzer)] → [Druckertestseite] keine Testseiten drucken.
A4/Letter-Auto-Auswahl
Beim Druck eines Bilds im Format 8-1/2" x 11" (A4) kann bei dieser Einstellung das Papierformat A4 (8-1/2" x 11") verwendet werden, sofern das Format 8-1/2" x 11" (A4) nicht eingelegt wurde.
Drucker-Druckdichte
Diese Einstellung erhöht bzw. reduziert die Druckdichte von Farb- und Schwarzweißdokumenten und resultiert in einem helleren bzw. dunkleren Druckbild. Die Druckdichte kann auf fünf Stufen eingestellt werden.
Einstellung CMYK-Belichtung
Hiermit kann die Dichte von Cyan (C), Magenta (M), Gelb (Y), und Schwarz (K) angepasst werden. Die Dichte der einzelnen Farben kann in 17 Stufen angepasst werden.
Bypass-Fach-Einstellungen
Erfasste Papiergröße im Bypass-Fach aktivieren
Mit dieser Einstellung kann das Drucken unterbunden werden, wenn das für einen Druckauftrag gewählte Papierformat vom Format des in den manuellen Einzug eingelegten Papiers abweicht.
Erfasste Papierart im Bypass-Fach aktivieren
Mit dieser Einstellung kann das Drucken unterbunden werden, wenn das für einen Druckauftrag gewählte Papierformat vom Format des in den manuellen Einzug eingelegten Papiers abweicht.
Manuellen Einzug von der automatischen Papierwahl ausschließen
Wenn die Papiersortenauswahl auf [Auto] eingestellt ist, kann der manuelle Einzug aus den wählbaren Fächern ausgeschlossen werden. Die Verwendung dieser Einstellung wird empfohlen, wenn in den manuellen Einzug häufig Spezialpapier geladen wird.
Job-Warteschlange
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden empfangene Druckaufträge in der Spulenwarteschlange der Auftragsstatusmaske angezeigt. Die Aufträge werden in die Auftragswarteschlange verschoben, nachdem sie vom Gerät analysiert wurden. Mehrere, noch nicht analysierte Aufträge werden in der Spoolerwarteschlange angezeigt.
Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden empfangene Druckaufträge in der Auftragswarteschlange, aber nicht in der Spoolerwarteschlange angezeigt. Wird jedoch ein verschlüsselter PDF-Auftrag gedruckt, erscheint der Auftrag in der Spulenwarteschlange.
Direktdruck von USB-Speicher verbieten
Deaktiviert die Funktion zum direkten Drucken einer Datei auf einem USB-Speichergerät.
Deaktivieren Direktdruck Netzwerkordner
Deaktiviert das direkte Drucken aus einem Netzwerkordner.
Senden beim Drucken deaktivieren
Deaktiviert die Funktion Bild senden beim Drucken.
Zurück nach oben