# SENDEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN(DOKUMENT GEMISCHTER GRÖSSE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden Originale verschiedener Formate gleichzeitig gescannt und übertragen, z. B. gleichzeitig Originale im B4-Format (8-1/2" x 14") mit Originalen im A3-Format (11" x 17").
Das Gerät erkennt beim Scannen der Originale automatisch das jeweilige Format.
Diese Funktion kann nur für die folgenden Kombinationen von Originalformaten verwendet werden:

- A3 und B4, A3 und B5, B4 und A4, sowie A4 und B5
- A4R und B5, B4 und A4R, B4 und A5, sowie B5 und A5
- 11" x 17" und 8-1/2" x 14", 11" x 17" und 8-1/2" x 13", 11" x 17" und 5-1/2" x 8-1/2"

- Wenn unterschiedlich große Originale ausgewählt wurden, kann die Originalscangröße nicht festgelegt werden.
- Nach der Auswahl der Originalscangröße ist die Option „Dokument gemischter Größe“ nicht mehr verfügbar.
- Bei aktivierter Option „Dokument gemischter Größe“ ist 2-seitiges Scannen nicht verfügbar.(ausgenommen MX-4141N/MX-5141N)
- Bei aktivierter Option „Dokument gemischter Größe“ ist Drehen nicht verfügbar.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn im "Einstellungsmodus" unter [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Einstellung für Erkennung der Originalformate] "AB-3" ausgewählt wurde.

## Bedienung

Legen Sie Originale in den automatischen Originaleinzug ein.
Legen Sie die Originale so ein, dass alle Seiten jeweils an der linken Kante des Originaleinzugsfachs ausgerichtet sind.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
- AUSWÄHLEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM ADRESSBUCH
- GEWÄHLTE ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- ABRUFEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN
- SENDEN MIT WAHLFOLGEN

Berühren Sie das Feld [Dokument gemischter Größe].
Setzen Sie für Dokumente gemischter Größe die Funktion "Original" auf "Auto".
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
So brechen Sie die Einstellung „Dokument gemischter Größe“ ab:
Berühren Sie die Taste [Dokument gemischter Größe], um das Häkchen zu entfernen.
Drücken Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.

Berühren Sie die Taste [Vorschau], um das Ausgabebild vor dem Senden anzuzeigen. Wenn Sie ein Original über Berühren der Taste [Vorschau] gescannt haben, berühren Sie die Taste [Zusatzscan], um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Bild zu senden.

Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

Zurück nach oben