# MANUELLE EINSTELLUNG DER BELICHTUNG UND DES ORIGINALTYPS

## Übersicht

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Originaltyp abhängig vom zu kopierenden Original auswählen oder die Belichtung manuell anpassen können.

- So ändern Sie die Standardbelichtung:
  Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Einstellungen Ausgangsstatus] → [Belichtungsart] aus.
- So passen Sie den Belichtungspegel an, wenn beim Kopieren der Belichtungswert [Auto] verwendet wird:
  Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Kopiereinstellung] → [Belichtungskorrektur für Kopieren] aus.

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Belichtung].
Berühren Sie die Taste für den erforderlichen Originalbildtyp, um diesen festzulegen.
Berühren Sie die Taste für den entsprechenden Originaltyp.
Auswahltasten für Original-Bildtyp

Option | Beschreibung
--- | ---
Text | Verwenden Sie diesen Modus für normale Textdokumente.
Text/Fotoabzug | Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Kopieren von Originalen, die sowohl Text als auch gedruckte Fotos enthalten, wie zum Beispiel Magazine oder Kataloge.
Text/Foto | Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Kopieren von Originalen, die sowohl Text als auch Fotos enthalten, wie zum Beispiel Textdokumente mit eingefügten Fotos.
Gedrucktes Foto | Dieser Modus eignet sich am besten für das Kopieren gedruckter Fotos, wie zum Beispiel in einem Magazin oder Katalog.
Photo | Verwenden Sie diesen Modus zum Kopieren von Fotos.
Landkarte | Dieser Modus eignet sich am besten für das Drucken von hellen Farbverläufen und kleinem, feinem Text, wie sie auf den meisten Landkarten verwendet werden.
Helles Original | Verwenden Sie diesen Modus für Originale mit heller Bleistiftschrift.

- Verwenden einer Kopie oder Druckseite des Geräts als Original:
  Verwenden einer Kopie oder Druckseite des Geräts als Original: Berühren Sie das Kontrollkästchen [Kopie von Kopie] so, dass die Anzeige erscheint.
  [Kopie von Kopie] ist verfügbar, wenn als Originalbildtyp [Text], [Gedrucktes Foto] oder [Text/Fotoabzug] ausgewählt wurde.
- So können Sie die Farbe einer Farbkopie verstärken:
  Berühren Sie das Kontrollkästchen [Farbton-Steigerung] so, dass die Anzeige erscheint.
  Aktivieren Sie die Option [Farbton-Steigerung] bei der Auswahl eines Originaltyps.

- [Kopie von Kopie] und [Farbton-Steigerung] können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
- [Kopie von Kopie] und [Farbton-Steigerung] können unter „Sonstiges“ nicht mit [Intensität] kombiniert werden.

Berühren Sie die Taste , oder verschieben Sie den Schieberegler, um den zu unterdrückenden Bereich anzupassen.
Wenn Sie die Belichtung einstellen und der Originaltyp auf [Auto] eingestellt ist, wird der Original-Bildtyp automatisch auf [Text/Fotoabzug] eingestellt.
Drücken Sie nach der Einstellung die Taste .
Richtlinien für die Belichtungsstufe, wenn [Text] als "Original-Bildart"
1 bis 2 ausgewählt wurde: Dunkle Originale, z. B. Zeitungen
3: Originale normaler Helligkeit
4 bis 5: Originale, die mit Bleistift oder hellem Text beschrieben wurden
Zurück nach oben