# SSL-EINSTELLUNGEN

SSL kann für die Datenübertragung über ein Netzwerk verwendet werden.
SSL ist ein Protokoll zur Verschlüsselung von Informationen, die über ein Netzwerk übertragen werden. Die Datenverschlüsselung ermöglicht das sichere Übertragen und Empfangen vertraulicher Daten.
Die Datenverschlüsselung kann für die folgenden Protokolle eingestellt werden.
Server-Port

- HTTPS: SSL-Verschlüsselung auf die HTTP-Kommunikation anwenden.
- IPP-SSL: SSL-Verschlüsselung auf die IPP-Kommunikation anwenden.
- Im „Einstellungsmodus (Webversion)“ HTTP-Zugriffe auf HTTPS umleiten: Wenn diese Einstellung aktiviert wurde, werden sämtliche Versuche, auf das Gerät per HTTP zuzugreifen, auf HTTPS umgeleitet.

Client-Port

- HTTPS: SSL-Verschlüsselung auf die HTTP-Kommunikation anwenden.
- FTPS: SSL-Verschlüsselung auf die FTP-Kommunikation anwenden.
- SMTP-SSL: SSL-Verschlüsselung auf die SMTP-Kommunikation anwenden.
- POP3-SSL: SSL-Verschlüsselung auf die POP3-Kommunikation anwenden.
- LDAP-SSL: SSL-Verschlüsselung auf die LDAP-Kommunikation anwenden.

Verschlüsselungsgrad
Die Verschlüsselungsstärke kann auf drei verschiedene Ebenen eingestellt werden.
Zurück nach oben