# FESTLEGEN DES SENDEFORMATS DES ORIGINALS

## Übersicht

Berühren Sie diese Taste zur Angabe des Sendeformats als Papierformat. Wenn das angegebene Sendeformat größer ist als das Scanformat, wird das Bild vergrößert. Wenn das angegebene Sendeformat kleiner ist als das Scanformat, wird das Bild verkleinert.

- Das Sendeformat kann nicht gewählt werden, wenn [Langformat] als Scangröße gewählt oder die Scangröße anhand numerischer Werte festgelegt ist.
- Das Sendeformat kann nicht festgelegt werden, wenn das Dateiformat [TIFF-S] im Internet-Fax-Modus gewählt wurde. (Das Sendeformat ist fest auf A4R (8-1/2" x 11"R) eingestellt.)

## Bedienung

Berühren Sie das Feld [Original].
Berühren Sie die Taste [Sende-Format].
Berühren Sie die Taste für das gewünschte Sendeformat.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
Je nach der gewählten "Scan-Grösse" können eventuell nicht alle Formate für das "Sende-Format" gewählt werden. Sie können keine Formattasten berühren, die für „Sende-Grösse“ nicht verfügbar sind.
Berühren Sie die Taste [Bildausrichtung], die der Ausrichtung des Originals entspricht.
Wenn diese Einstellung nicht korrekt ist, kann das Dokument u. U. nicht angemessen übertragen werden.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
Zur Konfiguration der Standardbildausrichtung wählen Sie im "Einstellungsmodus" [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Standardeinstellung] → [Bildausrichtung].
Das zum Vergrößern oder Verkleinern des Originals verwendete Verhältnis wird zwischen "Scan-Grösse" und "Sende-Format" angezeigt.
Zurück nach oben