# LDAP-SETUP

Im Folgenden werden die LDAP-Einstellungen erläutert.
Wenn Sie die Taste [Speichern] berühren, werden die LDAP-Einstellungen mit Ihren Eingaben aktualisiert.
Das Standard-Adressbuch ist eingestellt auf .
LDAP-Setup
Aktivieren Sie diese Option, um LDAP zu verwenden.
Hinzufügen
Berühren Sie zum Hinzufügen die Taste [Hinzufügen]
Löschen
Um eine Element zu löschen, wählen Sie dieses aus berühren Sie die Taste [Löschen].
Einstellungen

Option | Beschreibung
--- | ---
Name | Geben Sie den Adressbuchnamen ein.
Standardadresse einstellen | Geben Sie die Suchvoreinstellungen zur Suche nach einem bestimmten Bereich im Informationsbaum des LDAP-Verzeichnisses ein. Bespiel: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone Einträge müssen durch Semikolon oder Komma getrennt werden.
LDAP-Server | Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des LDAP-Servers ein.
Servertyp | Wählen Sie in der Liste der Diensttypen Standard oder Benutzerdefiniert. Die Standardeinstellung lautet Standard.
Benutzer-ID-Eigenschaften | Stellen Sie die Eigenschaft der Benutzer-ID ein. Die Standardeinstellung lautet „uid“.
LDAP-Sucheigenschaft | Legen Sie die LDAP-Sucheigenschaft fest. Die Standardeinstellung lautet „cn“.
Suche nach E-Mail-Adressen | Richten Sie die Suche nach E-Mail-Adressen ein. Die Standardeinstellung lautet „mail“.
Suche nach I-Fax-Adressen | Richten Sie die Suche nach Internet-Fax-Adressen ein. Die Standardeinstellung lautet „mail“.
Suche nach Faxnummern | Richten Sie die Suche nach Faxnummer ein. Die Standardeinstellung lautet „facsimileTelephoneNumber“.
Suche nach Offenem Schlüssel | Legt die Suche nach dem offenen Schlüssel fest. Die Standardeinstellung lautet „userCertificate“.
Seitenbegrenzungsgruppe | Legt die Suche nach der Seitenbegrenzungsgruppe fest. Die Standardeinstellung lautet „pagelimit“.
Authentifizierungsgruppe | Legt die Suche nach der Authentifizierungsgruppe fest. Die Standardeinstellung lautet „authority“.
Bevorzugte Bedienergruppe | Legt die Suche nach der Bevorzugten Bedienergruppe fest. Die Standardeinstellung lautet „favorite“.
Mein Ordner | Legt die Suche nach "Mein Ordner" fest. Die Standardeinstellung lautet "myfolder".
Karten-ID | Legt die Suche nach Karten-IDs fest. Die Standardeinstellung lautet „cardid“.
Pfad Basisverzeichnis | Geben Sie maximal 127 vollbreite/halbbreite Zeichen für den Pfad des Basisverzeichnisses ein.
Anmeldenamen und Passwort für Benutzerauthentifizierung verwenden | Geben Sie an, ob der Anmeldenamen bzw. das Passwort für die Benutzerauthentifizierung als Benutzernamen und Passwort für die Authentifizierung des Basisverzeichnispfades zu verwenden ist.
Benutzername | Geben Sie maximal 127 vollbreite/halbbreite Zeichen als Benutzernamen für die Authentifizierung des Basisverzeichnispfads ein.
Passwort | Geben Sie maximal 255 numerische Ziffern für das Passwort zur Authentifizierung des Basisverzeichnispfads ein.
Benutzerdefinierte Eigenschaft 1-10 | Geben Sie die einzelnen benutzerdefinierten Eigenschaften ein.
Portnummer | Geben Sie eine Portnummer ein. Die Standardeinstellung ist Port 389.
Zeitüberschreitung | Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert ein. Die Standardeinstellung sind 5 Sekunden.
Benutzername | Geben Sie den Kontennamen für die LDAP-Einstellung ein.
Passwort | Geben Sie das Passwort ein. Zum Ändern des Passworts setzen Sie [Passwort ändern] auf .
Authentifizierung | Wählen Sie den Authentifizierungsserver aus der Dropdown-Liste aus.
Bind-Präfix | Stellen Sie das Bild-Präfix ein. Die Standardeinstellung lautet „uid“.
Serververwendung | Stellen Sie die Serveranwendung ein. Stellen Sie das Adressbuch und die Benutzerauthentifizierung ein.
SSL aktivieren | Aktiviert die verschlüsselte Kommunikation mittels SSL.
Verbindungstest | Berühren Sie die Taste [Ausführen]. Der Test wird ausgeführt und das Ergebnis angezeigt.

Wenn die Einstellungen geändert werden, werden diese erst nach einem Neustart des Geräts wirksam. Informationen zum Neustart des Geräts finden Sie unter „STROM EINSCHALTEN“.
Zurück nach oben