# DRUCKEN VON TEXT AUF DEN REGISTERN VON REGISTERSEITEN(REGISTERSEITENEINSTELLUNGEN/REGISTERSEITENDRUCK)

## Übersicht

Für das Drucken auf den Registern von Registerseiten sind zwei Methoden verfügbar: "Registerseiteneinstellungen" und "Registerseiten-Papierdruck".
Registerseiteneinstellungen
Erstellen Sie den auf den Registern zu druckenden Text in einer Anwendung, und legen Sie im Druckertreibereigenschaftenfenster den Versatzabstand für den Text auf der Registerkarte [Erweitert] unter [Registerseiten-Papierdruck] fest. Der Text wird auf den Registern gedruckt.
Registerseiten-Papierdruck (nur PCL6)
Registerseiten werden gedruckt, während sie zwischen den gewünschten Seiten eingefügt werden.
Geben Sie im Druckertreibereigenschaftenfenster auf der Registerkarte [Spezialmodi] unter [Registerseiten-Papierdruck] den auf den Registern zu druckenden Text ein. Legen sie detaillierte Einstellungen wie z. B. die Größe der Register, die Startposition, den Abstand zwischen den Registern und die Seitenzahlen an, an denen die Registerseiten eingefügt werden sollen.

- Diese Funktionen sind nur in Windows-Umgebungen verfügbar.
- Registerseiten müssen in den manuellen Einzug eingelegt werden.

## Bedienung

Windows
Registerseiteneinstellungen
Führen Sie im Anschluss an die Vorbereitung der über eine Anwendung auf Registerseiten zu druckenden Daten folgende Schritte durch:
Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweitert] und anschließend auf die Schaltfläche [Registerseiteneinstellungen].
Geben Sie den Versatzabstand für das Bild entweder direkt ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche .
Wählen Sie die Papierquelle und -art aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte [Papier], und wählen Sie unter „Papierquelle“ [Manueller Einzug] und unter „Papierart“ [Registerseiten] aus.
Setzen Sie die Papierart des manuellen Einzugs auf [Registerseiten], und legen Sie diese in den manuellen Einzug ein.
Registerseiten-Papierdruck (nur PCL6)
Öffnen Sie die Daten, in die Sie Registerseiten einfügen möchten, und wählen Sie anschließend die Einstellungen aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte [Spezialmodi].
Wählen Sie [Registerseiten-Papierdruck] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].
Wählen Sie die Registerpositionseinstellungen aus.
Wählen Sie für im Handel erhältliche Registerseiten unter „Benutzereinstellungen“ die vorhandenen Einstellungen wie z. B. [A4-5tab-D] aus. Für andere Registerseitenarten können die Position des ersten Registers, der Abstand zwischen den Registern sowie die horizontalen und vertikalen Abmessungen des Registers mithilfe der Schaltfläche direkt eingegeben oder geändert werden. Wählen Sie zudem unter „Papierformat“ das Format der Registerseiten aus.
Wählen Sie die Seiteneinstellungen aus.
Legen Sie die Seiten fest, bei denen Registerseiten eingefügt werden sollen, und geben Sie den auf den Registern zu druckenden Text ein. Wählen Sie zudem eine Schriftart aus, und passen Sie das Layout an.

- Setzen Sie die Papierart des manuellen Einzugs auf [Registerseiten], und legen Sie diese in den manuellen Einzug ein.
- Die Registerseiteneinstellungen können gespeichert werden. Die gespeicherte Datei kann unter „Benutzereinstellungen“ geöffnet werden.

Zurück nach oben