# DOKUMENT VOR DEM DRUCK PRÜFEN

## Übersicht

Sie können das Bild der empfangenen Daten vor dem Druckvorgang im Bedienfeld prüfen.
Diese Funktion ist verfügbar, wenn im „Einstellungsmodus“ unter [Systemeinstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Einstellungsvorschau] die Einstellung [Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen] aktiviert wurde*.
* Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.
Wichtige Hinweise für die Verwendung dieser Funktion
Falls die empfangenen Faxdaten nicht gedruckt oder gelöscht werden, geht allmählich der verfügbare Faxspeicher aus und das Gerät ist nicht mehr in der Lage, Faxe zu empfangen. Bei Verwendung dieser Funktion sollten Sie die empfangenen Daten so bald als möglich ausdrucken, ohne sie im Faxspeicher zu belassen.
Die verbleibende Kapazität des Faxspeichers wird im Ausgangsbildschirm des Faxmodus angezeigt.
Abhängig von der Größe der empfangenen Daten, wird möglicherweise ein Teil des Vorschaubilds nicht im Vorschaufenster des Bedienfelds angezeigt.
Die Liste der empfangenen Daten kann auch im Auftragsstatusbildschirm angezeigt werden.
Die empfangenen Daten können in der Liste der empfangenen Daten weitergeleitet, gelöscht oder gespeichert werden.

- MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN
- SPEICHERN EMPFANGENER DATEN

## Bedienung

Beim Empfang von Daten wird im oberen Bildschirmbereich angezeigt.

1. #### Wählen Sie in den Systeminformationen die Registerkarte [Ereignis-Information] und berühren Sie die Taste [Fax-Empfangsbild überprüfen]

   Die empfangenen Daten werden aufgelistet.
   Sie können auch die Liste der empfangenen Daten anzeigen, indem Sie die Auftragsstatusanzeige berühren und dann im Aktionsfeld des Auftragsstatusbildschirms die Taste [Empfangene Daten prüfen] berühren.

2. #### Berühren Sie die Taste für die empfangenen Daten, die Sie prüfen möchten, und dann im Aktionsfeld die Taste [Bild prüfen]

   Die empfangenen Bilddaten werden angezeigt.
   - Berühren Sie die Taste , um eine Liste der empfangenen Daten anzuzeigen. Die Listen- oder Miniaturbildansicht kann je nach Einstellungsmodus geändert werden.
   - Um ein empfangenes Bild zu löschen, berühren Sie im Aktionsfeld die Taste [Löschen].
   - Um das ausgewählte empfangene Bild zu übertragen, berühren Sie die Taste [Weiterleiten an andere Adresse].
     - MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN
   - Um das ausgewählte empfangene Bild zu speichern, berühren Sie die Taste [Datei].
     - SPEICHERN EMPFANGENER DATEN
   - Um die Absenderfaxnummer als Nummer für "Nummerneinstellung zulassen/ablehnen" zu speichern, berühren Sie die Taste [Als unerwünschtes Fax speichern], und berühren Sie im Bildschirm der Bestätigungsmeldung die Taste [Speichern].
     Legen Sie eine Absenderfaxnummer als Zahl für "Nummerneinstellung zulassen/ablehnen" fest. Wählen Sie hierzu im "Einstellungsmodus (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Bildsende-Einstellungen] → [Faxeinstellungen] → [Empfangseinstellungen] → [Nummerneinstellung zulassen/ablehnen].

3. #### Berühren Sie das Bild, das Sie drucken möchten, und berühren Sie dann im Aktionsfeld die Taste [Drucken]

   Das Gerät startet den Druck des Bildes.
   - [Alle auswählen]: Wählt alle angezeigten Bilder aus.
   - [Alle abbrechen]: Hebt die Auswahl aller mit „Alle Auswählen“ gewählten Bilder auf.
   - /: Mit diesen Tasten können Sie das Bild vergrößern oder verkleinern.
   - /: Dreht das Bild im oder gegen den Uhrzeigersinn.
   - Ein Vorschaubild wird auf dem Bedienfeld angezeigt. Es weicht von dem ausgedruckten Bild ab.
   - Berühren Sie die Taste [Angegebenen Bereich löschen], um einen unerwünschten Bildbereich zu löschen. Geben Sie im Bildschirm [Angegebenen Bereich löschen] den zu löschenden Bildbereich an.
   - Um das ausgewählte empfangene Bild weiterzuleiten, berühren Sie die Taste [Weiterleiten an andere Adresse].
     - MANUELLES WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN
   - Um das ausgewählte Bild zu speichern, berühren Sie die Taste [Datei].
     - SPEICHERN EMPFANGENER DATEN

Zurück nach oben