# DAS DRUCKEN SCHLÄGT FEHL ODER STOPPT WÄHREND EINES DRUCKAUFTRAGS

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Ist in einem Fach das Papier ausgegangen? | Legen Sie entsprechend den Meldungsanweisungen in der Anzeige Papier ein.
Ist der Tonervorrat im Gerät erschöpft? | Wechseln Sie die Tonerpatrone. Wenn der Toner zu Ende geht, wird eine Meldung angezeigt, die Sie zum Auswechseln der Tonerpatrone auffordert. Weitere Informationen zum Auswechseln der Tonerpatrone finden Sie unter „AUSTAUSCH DER TONERPATRONEN“.
Ist ein Papierstau aufgetreten? | Befolgen Sie die Meldungsanweisungen im Touch-Panel und beheben Sie den Papierstau. - "BESEITIGUNG VON PAPIERSTAUS" unter "FEHLERSUCHE"
Ist das Ausgabefach voll? | Entfernen Sie die Ausdrucke aus dem Fach und fahren Sie mit dem Drucken fort. Wenn das Ausgabefach voll ist, wird ein Sensor aktiviert und der Druckvorgang angehalten.
Ist der Tonersammelbehälter voll? | Wechseln Sie entsprechend den Meldungsanweisungen im Touch-Panel den Tonersammelbehälter aus. - "AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS"
Gibt es Einschränkungen für Fächer, die in jedem Modus benutzt werden können (Kopien, Drucken, Fax, Internet-Fax und Dokumentarchivierung)? | Prüfen Sie die Einstellungen in [Einstellungen für Papierfach], und stellen Sie sicher, dass die Kontrollkästchen der einzelnen Modi mit einem Häkchen versehen sind ([Job mit Papierzufuhr]). Funktionen ohne Häkchen können für das Drucken über dieses Fach nicht verwendet werden. „Einstellungsmodus“ → [Papierfach-Einstellungen] → [Fach anmelden] → [Job mit Papierzufuhr]

Zurück nach oben