# VORLAGENGLAS

## Übersicht

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Original auf das Vorlagenglas legen.

- Schließen Sie langsam den automatischen Originaleinzug. Durch schnelles Schließen kann der automatische Originaleinzug beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger beim Schließen des automatischen Originaleinzugs nicht eingeklemmt werden.

Wenn Sie ein dickes Buch oder anderes dickes Original scannen, öffnen Sie den automatischen Originaleinzug und legen Sie das Original ein.
Heben Sie den automatischen Vorlageneinzug vor dem Schließen hinten bis zur Begrenzung an und schließen Sie ihn anschließend.

Zulässige Originalformate

Maximales Originalformat
Standardgröße 297 mm (längs) x 420 mm (quer) oder A3 11" (längs) x 17" (quer) Nicht-Standardformate 297 mm (längs) x 432 mm (quer) 11-5/8" (längs) x 17" (quer)

Wenn es sich beim Original um ein Nicht-Standardformat handelt, finden Sie nachfolgend Erläuterungen für den verwendeten Modus.
- KOPIEREN „FESTLEGEN DES ORIGINALFORMATS“
- FAX „FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE“
- DOKUMENT SENDEN „FESTLEGEN DES ORIGINALSCANFORMATS MITHILFE NUMERISCHER WERTE“

## Bedienung

Öffnen Sie den automatischen Originaleinzug.
Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein.
Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten ein, und richten Sie die obere linke Ecke des Originals mit der hinteren linken Ecke (an der Spitze der Markierung ) des Vorlagenglases aus.
Legen Sie keine Gegenstände unter den Originalformatsensor.
Beim Schließen des automatischen Originaleinzugs können eingelegte Gegenstände den Originalformatsensor beschädigen, sodass kein korrektes Erkennen des Originalformats möglich ist.
Wenn ein Original auf das Vorlagenglas gelegt wird, das keinem Standardformat entspricht, können Sie zur besseren Erkennung des Formats ein weißes Blatt Papier im Format A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") oder einem anderen Standardpapierformat auf das Original legen.
Schließen Sie den automatischen Originaleinzug.
Schließen Sie den automatischen Originaleinzug nach dem Einlegen des Originals wieder. Wenn Sie den Einzug nicht schließen, werden die außerhalb des Originals liegenden Bereiche in Schwarz kopiert, wodurch der Tonerverbrauch unnötig steigt.
Zurück nach oben