# AUF DER DRUCKAUSGABE SIND SCHMIERFLECKEN

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Verwenden Sie Papier, das nicht in den technischen Daten aufgelistet ist? | Verwenden Sie von SHARP empfohlenes Papier. Das Verwenden von für andere Modelle geeignetem Papier oder nicht unterstütztem Spezialpapier kann zu Papierstau, Falten oder Schmierflecken führen. - „VERSORGUNGSMATERIALIEN“ in der „Kurzanleitung“
Drucken Sie auf gelochtem Papier? | Achten Sie darauf, dass das Bild nicht die Löcher überlagert. Wenn das Druckbild die Löcher überlagert, kann dies bei 1-seitigem Drucken zu Schmierflecken auf der Rückseite führen. Bei 2-seitigem Drucken kann dies zu Schmierflecken auf beiden Seiten führen.
Wird eine Meldung mit der Notwendigkeit der Wartung angezeigt? | Wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.

Zurück nach oben