# ECO-FUNKTIONEN

Diese Funktionen helfen bei der Energieeinsparung durch Verwaltung des Betriebs von Teilen mit einem hohen Energieverbrauch. Das Gerät verfügt über zwei Energiesparmodi.

EINSTELLUNG FÜR AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG | Falls keine Operationen stattfinden, schaltet dieser Modus den Strom für das Bedienfeld und die Fixiereinheit ab und bewirkt, dass das Gerät mit dem geringsten Energieverbrauch wartet. Obwohl die Energieeinsparung höher ist, wird die Aufwärmzeit verlängert.
VORWÄRMMODUS | Dieser Modus senkt die Temperatur für die Fixiereinheit und bewirkt, dass das Gerät bei geringem Energieverbrauch wartet. Im Vergleich zur Einstellung für automatische Abschaltung ist die Energieeinsparung geringer, aber die Aufwärmzeit ist kürzer.

Zusätzlich zu diesen beiden Modi können Sie durch kombinierte Verwendung der folgenden Funktionen den Stromverbrauch noch weiter senken.

Funktion | Beschreibung
--- | ---
RUFEN SIE UNMITTELBAR NACH ABSCHLUSS EINES REMOTE-AUFTRAGS DEN AUTOMATISCHEN ABSCHALTMODUS AUF. | Das Gerät verlässt den Modus „Automatische Abschaltung“ und kehrt nach Abschluss des Druckvorgangs wieder in diesen Modus zurück.
ECO-SCAN | Das Gerät wird in allen nicht druckenden Bedienvorgängen (die die Fixiereinheit nicht verwenden) mit ausgeschalteter Fixiereinheit betrieben, z. B. zur Fax- und Dokumentenübertragung.
ZEITPLAN FÜR DAS EIN-/AUSSCHALTEN | Verwenden Sie die Funktion, um festzulegen, zu welchen Zeiten das Gerät ein- und ausgeschaltet werden soll, um Energie zu sparen.
ENERGIEVERWALTUNGSEINSTELLUNGEN | Diese Funktion regelt den Übergang in den Modus „Automatische Abschaltung“ für die Verwendungshäufigkeit optimal, indem die Verwendung des Geräts über einen bestimmten Zeitraum analysiert wird. Der Zeitplan für das Ein-/Ausschalten genießt Priorität.

Einstellung Eco-Modus
Die Eco-Funktionseinstellungen werden als Stapel festgelegt. „Normaler Modus“ und „Eco-Modus“ sind verfügbar.
Die Einstellwerte in jedem Modus sind wie folgt.

Stromsparmodus | Normaler Modus | Eco-Modus
--- | --- | ---
Eco-Scan | Ein (Nur Sendemodi) | Ein (Alle Modi außer Kopieren)
Einstellung für automatische Abschaltung | Übergangszeit nach Tageszeit ändern.:Auto | Übergangszeit fixieren.:Ein(1Min.)
Sobald ein Remote-Auftrag beendet ist, automatischen Abschaltmodus aufrufen. | Aus | Ein
Einstellung Vorwärmmodus | 1Min. | 1Min.
Panelanzeige während des Vorwärmmodus abschalten | Ein | Ein

Alle Energiespareinstellungen in den Energieverwaltungseinstellungen werden nicht wirksam, wenn der Modus Normal/Eco verwendet wird.
Zurück nach oben