# SENDEN EINER GROSSEN ANZAHL VON SEITEN(AUFTRAGSAUFBAU)

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie ein Original mit vielen Seiten in Sätze aufteilen, diese einzeln mit dem automatischen Originaleinzug scannen und dann die Seiten in einer Übertragung senden. Sie können zum Faxen Originale sowohl in den automatischen Originaleinzug als auch auf das Vorlagenglas legen. Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Original mehr Seiten umfasst, als in den automatischen Originaleinzug auf einmal eingelegt werden können.
Wenn Sie in Sätze aufgeteilte Originale scannen, beginnen Sie das Scannen mit dem Satz mit der ersten Seite. Die für den ersten Satz gewählten Einstellungen können für alle verbleibenden Sätze verwendet werden.
Diese Funktion ist nicht verfügbar für "Schnelles Online-Senden", manuelle Übertagung, Direktsenden oder Übertragungen mithilfe des Lautsprechers.

- Es können bis zu 999 Seiten gescannt werden. Beachten Sie, dass möglicherweise weniger Seiten gescannt werden können, wenn der Speicher für andere Aufträge verwendet wird.
- Wenn der Speicher während des Scanvorgangs voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Übertragung abgebrochen.
- Die Scaneinstellungen können für die einzelnen Originalsätze geändert werden.

## Bedienung

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.
Mehrere Originale können in das Originaleinzugfach eingelegt werden. Der Stapel der Originale darf nicht über die Markierungslinie am Fach hinausragen.
Originale können auch auf das Vorlagenglas gelegt werden.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
- AUSWÄHLEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM ADRESSBUCH
- GEWÄHLTE ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- ABRUFEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN
- SENDEN MIT WAHLFOLGEN

Berühren Sie die Taste [Auftragsaufbau].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
So brechen Sie die Einstellung „Auftrag erstellen“ ab:
Berühren Sie die Taste [Auftrag erstellen], um das Häkchen zu entfernen.
Berühren Sie die [Start]-Taste, um den ersten Satz zu scannen.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“.
Legen Sie den nächsten Originalsatz ein, und berühren Sie die [Zusatzscan]-Taste.
Aktivieren Sie im Aktionsfeld für das Kontrollkästchen [Einstellungen des nächsten Originals ändern] die Option . Sofern erforderlich, berühren Sie dann die Taste [Zusatzscan] und ändern Sie die Scan- oder Sendeeinstellungen für das nächste Original.
So brechen Sie den Scanvorgang des Originals ab:
Berühren Sie die Taste [AbbrechenScannen].
Berühren Sie das Feld [Senden starten].

- Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.
- Über die Taste [Einstell.änd.] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Falls jedoch die Funktion "Auftrag erstellen" in Kombination mit "Mehrfachkopie" unter "Sonstiges" verwendet wird, kann beim Scannen von geradzahligen Originalseiten nur die Belichtung verändert werden.

Zurück nach oben