# AUSWÄHLEN VON DEM BILDTYP ENTSPRECHENDEN FARBEINSTELLUNGEN (ERWEITERTE FARBEINSTELLUNGEN)

## Übersicht

Voreingestellte Farbeinstellungen sind für verschiedene Anwendungsbereiche im Druckertreiber des Geräts verfügbar. Sie ermöglichen das Drucken unter Verwendung der für den jeweiligen Farbbildtyp am besten geeigneten Farbeinstellungen.
Zudem sind für das Drucken von Farbbildern erweiterte Farbeinstellungen wie z. B. die Farbverwaltungs- und Bildschirmeinstellungen zum Anpassen des Farbtonausdrucks verfügbar.
Folgende Farbmanagement-Einstellungen sind verfügbar.

Windows ICM*1: | Farbverwaltungsmethode in Windows-Umgebungen
ColourSync: | Farbverwaltungsmethode in Macintosh-Umgebungen
Quellprofil: | Wählt das Farbprofil für die Anzeige des Dokuments auf dem Computerbildschirm aus.
Rendering Intent: | Zum Konvertieren der Farbbalance des am Computerbildschirm angezeigten Bilds in eine vom Gerät druckbare Farbbalance verwendeter Standardwert.
Ausgabeprofil: | Wählt ein Farbprofil für das zu druckende Bild aus
CMYK-Korrektur*2: | Korrigiert CMYK-Bilder beim Drucken, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Überwachung: | Wählt die geeignete Bildverarbeitungsmethode für das zu druckende Bild aus.
Neutrales Grau: | Legt die Tonerfarbe für das Drucken grauer Bereiche fest.
Druck in reinem Schwarz: | Es wird ausschließlich mit schwarzem Toner gedruckt.
Trapping: | Verhindert Aufhellungen an den Farbrändern.
Schärfe: | Macht die Bildumrisse deutlicher und glatter.
Überdrucken mit Schwarz*3: | Verhindert die Aufhellung der Kontur von schwarzem Text.
Benutzerdefiniertes CMYK-Simulationsprofil*3: | Passt die Farben an, um das Druckergebnis mit den in Druckpressen verwendeten Repro-Farben zu simulieren.
Simulationsprofil*3: | Wählt die Repro-Farben aus.

*1 Kann nicht verwendet werden, wenn der PS-Druckertreiber unter Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 verwendet wird.
*2 Kann nur mit einem PCL6-Druckertreiber verwendet werden.
*3 Kann nur mit dem PS-Druckertreiber verwendet werden (Windows/Macintosh).

## Bedienung

Windows
Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbe], und wählen Sie [Bildtyp] aus.

- Standard: Daten, die Text, Fotos, Grafiken, usw. enthalten.
- Grafiken: Daten, die viele Zeichnungen oder Abbildungen enthalten.
- Photo: Fotodaten oder Daten, die Fotos verwenden.
- CAD: Daten für technische Zeichnungen
- Scan: Daten, die mit einem Scanner gescannt wurden.
- Minimale Farbabweichung: Daten, die in den auf dem Bildschirm angezeigten Farben gedruckt werden sollen.
- Benutzerdefiniert: Daten, die mit Sondereinstellungen gedruckt werden sollen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Erweiterte Farbe...], und nehmen Sie die Einstellungen vor.
Um die Farbverwaltung mithilfe der ICM-Funktion von Windows zu konfigurieren, setzen Sie in Schritt 1 „Originaltyp“ auf [Benutzerdefiniert]. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Windows ICM], sodass das Häkchen angezeigt wird.
Wählen Sie die gewünschten Einstellungen in den Menüs aus, um das „Quellprofil“ und weitere detaillierte Farbverwaltungsaufgaben zu konfigurieren.
Windows ICM kann nicht verwendet werden, wenn der PS-Druckertreiber unter Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 verwendet wird.

Macintosh
Wählen Sie [Farbe] aus.
Wählen Sie [Druckmodus] aus.
Um die Mac OS-Farbverwaltungsfunktion zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [ColourSync], sodass das Häkchen angezeigt wird. In diesem Fall kann „Bildtyp“ nicht ausgewählt werden.
Wählen Sie [Bildtyp] aus.

- Standard: Daten, die Text, Fotos, Grafiken, usw. enthalten.
- Grafiken: Daten, die viele Zeichnungen oder Abbildungen enthalten.
- Photo: Fotodaten oder Daten, die Fotos verwenden.
- CAD: Daten für technische Zeichnungen
- Scan: Daten, die mit einem Scanner gescannt wurden.
- Minimale Farbabweichung: Daten, die in den auf dem Bildschirm angezeigten Farben gedruckt werden sollen.
- Benutzerdefiniert: Daten, die mit Sondereinstellungen gedruckt werden sollen.

- Wenn [Benutzerdefiniert] ausgewählt wurde, wählen Sie „Neutrales Grau“ aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Erweiterte Farbe...], und nehmen Sie die Einstellungen vor.
Zum Konfigurieren von Farbmanagement-Einstellungen wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus den Menüs. Für die Verwendung von „CMYK-Simulation“ wählen Sie das Auswahlkästchen [CMYK-Simulation] und dann die gewünschte Einstellung.

- Klicken Sie in Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 und 10.8, auf die Registerkarte [Erweiterte Farbe...], um die erweiterten Farbeinstellungen zu konfigurieren.

Zurück nach oben