# EINFÜGEN VON DECKBLÄTTERN IN KOPIEN(DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird entsprechend den Vorder- und Rückendeckblättern eines Kopierauftrags ein anderer Papiertyp eingefügt.
Dies ist hilfreich, wenn Sie das Deckblattpapier ändern möchten, um den optischen Eindruck des Ergebnisses zu verbessern.
Konfigurieren Sie gegebenenfalls die Einstellungen für Einzugsbögen.
Informationen zum Hinzufügen von Einzugsbögen finden Sie unter "EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN IN KOPIEN".
Kopieren auf ein vorderes Deckblatt und gemeinsames Einfügen mit einem Rückdeckblatt
Beispiele für das Einfügen eines Deckblatts
Im Folgenden werden die Kopierergebnisse dargestellt, wenn die beiden Deckblätter in den vier aufgeführten Kopiermodi in sechs 1-seitige oder drei 2-seitige Originalseiten eingefügt werden.
Kopiermodi

- 1-seitige Kopien von 1-seitigen Originalen
- 2-seitige Kopien von 1-seitigen Originalen
- 1-seitige Kopien von 2-seitigen Originalen
- 2-seitige Kopien von 2-seitigen Originalen

1-seitige Kopien von 1-seitigen Originalen

Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter | Kopierergebnis
--- | ---
Deckblatt | Rückdeckblatt
Nicht kopiert | Nicht kopiert | Fügt am Anfang und Ende der Kopien Deckblätter ein.
1-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.
2-SEITIGE KOPIE | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.
Nicht kopiert | 1-seitige Kopie | Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite.
Nicht kopiert | 2-SEITIGE KOPIE | Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite.
1-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
1-seitige Kopie | 2-SEITIGE KOPIE | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
2-SEITIGE KOPIE | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
2-SEITIGE KOPIE | 2-SEITIGE KOPIE | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.

2-seitige Kopien von 1-seitigen Originalen

Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter | Kopierergebnis
--- | ---
Deckblatt | Rückdeckblatt
Nicht kopiert | Nicht kopiert | Fügt am Anfang und Ende der Kopien Deckblätter ein.
1-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite. Fügt Ende der Kopien Deckblätter ein.
2-SEITIGE KOPIE | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.
Nicht kopiert | 1-seitige Kopie | Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite. Es wird eine 1-seitige Kopie der fünften Originalseite erstellt.
Nicht kopiert | 2-SEITIGE KOPIE | Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite.
1-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
1-seitige Kopie | 2-SEITIGE KOPIE | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
2-SEITIGE KOPIE | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. Es wird eine 1-seitige Kopie der fünften Originalseite erstellt.
2-SEITIGE KOPIE | 2-SEITIGE KOPIE | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.

1-seitige Kopien von 2-seitigen Originalen

Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter | Kopierergebnis
--- | ---
Deckblatt | Rückdeckblatt
Nicht kopiert | Nicht kopiert | Fügt am Anfang und Ende der Kopien Deckblätter ein.
1-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.
2-SEITIGE KOPIE | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.
Nicht kopiert | 1-seitige Kopie | Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite.
Nicht kopiert | 2-SEITIGE KOPIE | Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite.
1-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
1-seitige Kopie | 2-SEITIGE KOPIE | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
2-SEITIGE KOPIE | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
2-SEITIGE KOPIE | 2-SEITIGE KOPIE | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.

2-seitige Kopien von 2-seitigen Originalen

Festlegen der Parameter für die einzelnen Deckblätter | Kopierergebnis
--- | ---
Deckblatt | Rückdeckblatt
Nicht kopiert | Nicht kopiert | Fügt am Anfang und Ende der Kopien Deckblätter ein.
1-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein. * Die zweite Originalseite wird nicht kopiert.
2-SEITIGE KOPIE | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende der Kopien ein Rückdeckblatt ein.
Nicht kopiert | 1-seitige Kopie | Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite. * Die fünfte Originalseite wird nicht kopiert.
Nicht kopiert | 2-SEITIGE KOPIE | Fügt am Anfang der Kopien ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite.
1-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. Die zweite und fünfte Originalseite wird nicht kopiert.
1-seitige Kopie | 2-SEITIGE KOPIE | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. * Die zweite Originalseite wird nicht kopiert.
2-SEITIGE KOPIE | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. * Die fünfte Originalseite wird nicht kopiert.
2-SEITIGE KOPIE | 2-SEITIGE KOPIE | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.

- Legen Sie vor der Verwendung der Deckblätter/Trennseiten-Funktion Einzugsbögen in das Fach ein.
- Legen Sie bei der Auswahl der Deckblätter/Trennseiten-Funktion die Originale in das Originaleinzugsfach ein, und wählen Sie 1- oder 2-seitiges Kopieren sowie anschließend die Anzahl der Kopien und alle weiteren Kopiereinstellungen aus. Führen Sie nach Abschluss der Einstellungen das Verfahren für die Auswahl von Deckblättern/Trennseiten durch.
- Für jedes vordere oder Rückdeckblatt kann jeweils ein Blatt eingelegt werden.

- Wenn 2-seitige Originale 2-seitig kopiert werden, kann zwischen die Vorder- und Rückseite des Originals kein Einzugsbogen eingefügt werden.
- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit der Sattelheftung verwendet werden.
- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Deckblätter/Trennseiten-Funktion im „Einstellungsmodus“ deaktiviert ist.

## Bedienung

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Deckblätter/Trennblätter].
Berühren Sie die Taste [Frontdeckblatt] und anschließend die Taste [EIN].
Berühren Sie beim Einlegen eines Rückdeckblatts die Taste [Rückdeckblatt] und anschließend die Taste [EIN].
Berühren Sie die Taste [Ändern], und konfigurieren Sie die Kopiereinstellung für ein vorderes Deckblatt.
Wenn nur ein Deckblatt eingefügt wird, berühren Sie die Taste [Nicht kopieren].
So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:
Berühren Sie die Taste [Papierkassetten-Einstellung], um das Fenster für die Auswahl des Eingabefachs anzuzeigen. Berühren Sie im Fenster für die Auswahl des Eingabefachs die Taste [Papierkassette] für [Frontdeckblatt] oder [Rückdeckblatt].
Weitere Informationen finden Sie unter „AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN“.
Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden. Registerseiten können eingefügt werden, wenn auf diese nicht kopiert wird.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

- So brechen Sie das Einfügen von Deckblättern ab:
  Berühren Sie die Taste [AUS].
- Zum gleichzeitigen Löschen der Einstellung für vordere Abdeckung, hintere Abdeckung und Einzugsbogen:
  Berühren Sie die Taste [CA].

Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben