# ÄNDERN DER BELICHTUNG UND DES ORIGINAL-BILDTYPS

## Übersicht

Ein optimaler Scanvorgang wird durch Auswahl von passenden Einstellungen für Belichtung und Original-Bildtyp sichergestellt.
Bei Verwendung des Vorlagenglases zum Scannen mehrerer Originale kann bei jedem Einlegen eines anderen Originals die Belichtung eingestellt werden.
Bei Verwendung des automatischen Originaleinzugs kann die Belichtung nach dem Start des Scanvorgangs nicht mehr geändert werden. (Wenn jedoch unter „Sonstiges“ die Option „Auftrag erstellen“ verwendet wird, kann die Belichtung bei jedem Einlegen eines neuen Satzes von Originalen geändert werden.)
Belichtungseinstellungen

Belichtung | Vorschlag
--- | ---
Auto | Diese Einstellung passt die Belichtung automatisch an helle und dunkle Bereiche des Originals an.
Manuell | 1-2 | Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original dunklen Text enthält.
3 | Wählen Sie diese Einstellung für ein normales Original (weder hell noch dunkel).
4-5 | Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Original hellen Text enthält.

So wählen Sie den Originaltyp aus (Scanmodus, Dateneingabemodus)

Option | Beschreibung
--- | ---
Auto | Der Original-Bildtyp wird automatisch so ausgewählt, dass er mit dem Original übereinstimmt.
Manuell | Text/Fotoabzug | Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Scannen von Originalen, die sowohl Text als auch gedruckte Fotos enthalten, wie zum Beispiel Magazine oder Kataloge.
Text/Foto | Dieser Modus bietet das ausgewogenste Verhältnis für das Scannen von Originalen, die sowohl Text als auch Fotos enthalten, wie zum Beispiel Textdokumente mit eingefügten Fotos.
Text | Verwenden Sie diesen Modus für normale Textdokumente.
Photo | Verwenden Sie diesen Modus zum Scannen von Fotos.
Gedrucktes Foto | Dieser Modus eignet sich am besten für das Scannen gedruckter Fotos, wie zum Beispiel in einem Magazin oder Katalog.
Landkarte | Dieser Modus eignet sich am besten für das Drucken von hellen Farbverläufen und kleinem, feinem Text.

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Belichtung].
Berühren Sie die Taste für den Original-Bildtyp, den Sie auf Grundlage des Originals verwenden möchten.
Berühren Sie die Taste , um die Belichtung anzupassen.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
Bei der Auswahl von [Auto] wird durch Ändern der Belichtung der Original-Bildtyp automatisch auf [Text] eingestellt.

Im Internet-Fax-Modus
Berühren Sie die Taste [Belichtung].
Berühren Sie die Taste , um die Belichtung anzupassen.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
Bei Auswahl von [Auto] wird die Belichtung auf den Wert "3" eingestellt.
Zurück nach oben