# ENERGIEVERWALTUNGSEINSTELLUNGEN

Die automatische Abschaltung kann aktiviert oder deaktiviert und der Vorwärmmodus kann eingestellt werden.
Diese Funktion senkt Ihre Stromkosten und trägt zugleich zur Schonung von Naturressourcen und zur Reduzierung der Umweltverschmutzung bei.
Einstellung Vorwärmmodus
Die Zeit bis zum Aktivieren des Vorwärmmodus kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 120 Minuten eingestellt werden.
Der Vorwärmmodus wird aktiviert, wenn die definierte Zeit nach Beendigung des Druckvorgangs verstrichen ist. Anschließend werden keine weiteren Vorgänge ausgeführt. Diese Funktion senkt Ihre Stromkosten und trägt zugleich zur Schonung von Naturressourcen und zur Reduzierung der Umweltverschmutzung bei.
Wählen Sie eine Zeitdauer, die den Erfordernissen Ihres Arbeitsplatzes am besten entspricht.
Die Bedienfeldanzeige kann im Vorwärmmodus abgeschaltet werden.
Der Vorwärmmodus kann nicht deaktiviert werden.
Die Übergangszeit für die automatische Abschaltung kann nicht geändert werden.
Die Übergangszeit für die automatische Abschaltung kann nicht geändert werden.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Option [Übergangszeit nach Tageszeit ändern.] deaktiviert.
Bei aktivierter automatischer Abschaltung wird die hier eingestellte Zeit deaktiviert.
RUFEN SIE UNMITTELBAR NACH ABSCHLUSS EINES REMOTE-AUFTRAGS DEN AUTOMATISCHEN ABSCHALTMODUS AUF.
Diese Funktion arbeitet im Modus „Automatische Abschaltung“. Sobald das Gerät einen vom PC empfangenen Druckauftrag abgeschlossen hat oder empfangene Faxdaten ausgibt, kehrt es sofort in den Modus „Automatische Abschaltung“ zurück.
Übergangszeit nach Tageszeit ändern.
Diese Funktion regelt den Übergang in den Modus „Automatische Abschaltung“ für jede Zeitperiode optimal, indem die Verwendung des Geräts auf Grundlage von Auftragsprotokollen aus einem Zeitraum von 4 Wochen analysiert wird.
Wenn diese Einstellung aktiv ist, bewirkt dies eine Deaktivierung der Option [Feste Übergangszeit].

- Die Einstellungen zur Steuerung des Bildtransfers werden nicht geändert.
- Dies ist keine Verknüpfung zum Zeitplan für das Ein-/Ausschalten. Falls beide Einstellungen aktiviert sind, haben die Einstellungen des Zeitplans für das Ein-/Ausschalten Vorrang.

- Seiten werden für jedes Papierformat separat gezählt.
- Wenn die Stromversorgung des Geräts ausgeschaltet war, gab es während dieser Zeit keine Aufträge.

Übergang zu den Modi Energiesparen und automatische Abschaltung.

Muster | Übergangszeit | Durchschnittliche Ausgabe pro Stunde*
--- | --- | ---
Modus1 (Auftragsstartpriorität1) | Nach 1 Stunde | 500 oder mehr
Modus2 (Auftragsstartpriorität2) | Nach 30 Minuten | 100 bis 499
Modus3 (Energiesparpriorität1) | Nach 5 Minuten | 20 bis 99
Modus4 (Energiesparpriorität2) | Nach möglichst kurzer Zeit | Bis zu 19
| Ruhemodus-Strompegel | Strom sparen: Das Gerät schaltet in den Energiesparmodus und braucht etwas länger, um wieder betriebsbereit zu sein. Schnelles Aufwachen: Verglichen mit Strom sparen erhöht sich der Stromverbrauch etwas, dafür ist das Gerät schnell wieder betriebsbereit. | -

* Werksseitige Standardeinstellung
Auto
Diese Funktion regelt den Stromverbrauch für jede Zeitperiode optimal, indem die Verwendung des Geräts auf Grundlage von Auftragsprotokollen aus einem bestimmten Zeitraum analysiert wird.
Falls das Gerät keine Auftragsprotokollinformationen für 4 Wochen enthält, wechselt das Gerät zu Vorlage2 (Modus3 (Energiesparpriorität1) zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr). Danach wechselt es in den Modus4 (Energiesparpriorität2).
Manuell
Sie können für jeden Zeitraum ein Muster einstellen.
Das Gerät verwendet bereit eine Vorlage mit 3 Mustern. Das Energiesparmuster kann zu den „Original-Eco-Mustern 1 bis 4“ hinzugefügt werden.
Vorlage mit drei Mustern

Vorlage | Muster | Beschreibung des Modus
--- | --- | ---
Vorlage 1 | Alle „Energiesparpriorität2“ | Das Gerät läuft die ganze Zeit im „Modus4 (Energiesparpriorität2)“.
Vorlage 2 | 8:00-18:00 Uhr „Energiesparpriorität1“ | Das Gerät läuft zwischen 8:00 und 18:00 Uhr im „Modus3 (Energiesparpriorität1)“, und zu allen anderen Zeiten im „Modus4 (Energiesparpriorität2)“.
Vorlage 3 | 8:00-18:00 Uhr „Auftragsstartpriorität1“ | Das Gerät läuft zwischen 8:00 und 18:00 Uhr im „Modus1 (Auftragsstartpriorität1)“, und zu allen anderen Zeiten im „Modus4 (Energiesparpriorität2)“.

Bedieneinstellungen für bestimmtes Datum
Wenn Sie an einem bestimmten Datum außergewöhnlich viele Druckaufträge oder eine spezielle Bedienung durchführen müssen, kann dieser Tag als "genaues Datum" festgelegt werden. Sie können dann auch für dieses Datum ein Energiesparmuster festlegen.

Der Vorgang wird dann an dem als genaues Datum festgelegten Tag ausgeführt, unabhängig von den Einstellungen der Übergangszeit für die automatische Abschaltung (aktiviert oder deaktiviert).

Registerkarte "Genaues Datum"
Wenn Sie an einem bestimmten Datum außergewöhnlich viele Druckaufträge oder eine spezielle Bedienung durchführen müssen, kann dieser Tag als "genaues Datum" festgelegt werden. Sie können dann auch für dieses Datum ein Energiesparmuster festlegen.

Option | Beschreibung
--- | ---
Datumseinstellung | Konfigurieren Sie das Datum, an dem Sie ein bestimmtes Muster auf dem Gerät ausführen möchten. Wählen Sie einen Tag zwischen dem 1. und 31. jeden Monats oder Monat.
Angewandter Energiesparvorgang | Wählen Sie das gewünschte Energiesparmuster. Wählen Sie die Registerkarte "Muster", um die Details des Energiesparmusters festzulegen.
Vorgang für Urlaub | Konfigurieren Sie die Gerätebedienung, falls das voreingestellte genaue Datum in die Urlaubszeit fällt. Legen Sie in der Registerkarte "Urlaub" den Tag als Urlaubstag fest.

- Falls sich ein ursprünglich festgelegtes genaues Datum mit dem Datum überschneidet, das aufgrund der Urlaubszeit verschoben wurde, erhält die Einstellung des vorherigen Datums Vorrang.
- Falls ein genaues Datum für dieselben Tage konfiguriert wurde, werden diese in aufsteigender Reihenfolge von 1 bis 7 verwendet (Nummern genaues Datum).

Registerkarte "Muster"
Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Details eines Energiesparmusters zu konfigurieren.

Option | Beschreibung
--- | ---
Energiesparvorgang | Wählen Sie ein genaues Datumsmuster, das Sie festlegen möchten.
Mustername ändern | Wenn Sie den Namen eines bestimmten Datumsmusters ändern möchten, geben Sie einen Musternamen ein.
Zu modellierendes Muster | Wählen Sie ein Quellmuster, um ein Muster mithilfe eines gespeicherten oder voreingestellten Musters zu erstellen.
Neuen Zeitplan hinzufügen. | Fügen Sie einen Zeitplan hinzu.

Registerkarte "Urlaub"
Legen Sie den Urlaub fest. Der von Ihnen als Urlaub festgelegte Tag wird kein bestimmtes Datum sein.

Option | Beschreibung
--- | ---
Urlaubsliste | Durch Berühren dieser Optionen werden Datum und Wochentage angezeigt, die für zwei Jahre als Urlaub festgelegt wurden.
Wochentag | Legen Sie mit dieser Option den Urlaub als Wochentag an.
Zeitraum einstellen | Legen Sie mit dieser Funktion den Urlaub als Zeitraum an. Die Option "Endgültig registrierte Zeit" zeigt an, wann der Urlaub über "Zeitraum einstellen" gespeichert wurde.

Meldung für zeitliche Verzögerung des Umschaltens in den Vorwärmmodus anzeigen / Automatische Abschaltung
Legen Sie fest, ob 15 Sekunden vor Eingabe der Modi Vorwärmen oder Automatische Abschaltung eine Meldung angezeigt werden soll.
Zurück nach oben