# LESEN DER AUFTRAGSLISTE

Die unter „Status“ angezeigten Auftragssymbole und Meldungen haben folgende Bedeutungen:

- Symbole zur Anzeige des Auftragstyps
- Unter „Status“ angezeigte Meldungen

Symbole zur Anzeige des Auftragstyps

| Druckauftrag (RGB/CMYK) |  | Kopierauftrag
| Scannen zu E-Mail |  | Scannen zu FTP
| Scannen zum Netzwerkordner |  | Scannen zum Desktop
| Faxübertragung |  | Faxempfang
| PC-Faxübertragung |  | Internetfaxübertragung (einschließlich direktes SMTP)
| PC-I-Faxübertragung |  | Scan zur Festplatte
| Internetfaxempfang (einschließlich direktes SMTP) |  | Rundsendung* Eingehendes Routing
| Tandemkopie/Druckauftrag |  | Erneuter Druck mehrerer Dateien (gruppiert zu einer Datei)
| OSA-Scanauftrag |

* Dies wird bei Mehrfachmodi-Rundsendungen angezeigt.

Unter „Status“ angezeigte Meldungen
In Bearbeitung befindlicher Auftrag

Anzeige | Status
--- | ---
"Druck läuft" | Druckauftrag in Verarbeitung
"Kopiert" | Kopierauftrag in Verarbeitung
„Verbinden“ | Verbinden
„Senden“ | Senden
„Empfangen“ | Empfangen
„Telefon“ | Gespräch mit dem anderen Teilnehmer mit einem Durchwahltelefon
„Gestoppt“ | Der Auftrag wurde gestoppt.
„FAST-Kommunikation läuft“ | FAST-Kommunikation läuft
„Toner leer“ | Toner leer
„Papier leer“ | Papier leer
„Papierstau“ | Papierstau
„Warten“ | Warten
„Aufwärmen“ | Aufwärmen
„Begrenzung“ | Kontolimit wurde erreicht
„Fehler“ | Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.

Reservierter Auftrag

Anzeige | Status
--- | ---
„Warten“ | Der Auftrag wartet auf seine Ausführung.
„Neuversuch“ | Die Ausführung des Auftrags wird wegen eines Kommunikationsfehlers oder anderen Problems erneut versucht.
„Warten auf Bestätigung der Übertragung“ | Warten auf Bestätigung für Internetfaxübertragung
Ein Tag und eine Uhrzeit werden angezeigt | Timerübertragungsauftrag (die spezifizierte Uhrzeit wird angezeigt)

Abgeschlossener Auftrag

Anzeige | Status
--- | ---
„OK“ | Normales Beenden
„Senden OK“ | Die Übertragung wurde abgeschlossen.
[In Speicher] | Der Empfang ist abgeschlossen, aber das Fax wurde noch nicht gedruckt. Die empfangenen Daten (die einzelnen Seiten) wurden noch nicht gedruckt oder weitergeleitet. (Die empfangenen Daten wurden noch nicht gelöscht.)
„Empfangen“ | Die empfangenen Faxdaten wurden gedruckt. Das Fax wurde empfangen. Die empfangenen Daten (die Dateien) wurden gespeichert.
„Weiterl. OK“ | Die empfangenen Daten/empfangenen Daten (die Dateien) wurden weitergeleitet.
„FAST-Kommunikation läuft“ | FAST-Kommunikation läuft
„Gestoppt“ | Der Auftrag wurde gestoppt.
„Löschen“ | Die empfangenen Daten wurden im Bildprüfungsfenster gelöscht.
„Anzahl der erfolgreichen Übertragungszieladressen/Gesamtzahl der erfolgreichen Zieladressen“ | Abschließen einer Rundrufübertragung, eines Serienabrufs oder eines eingehenden Routings. Bei der erfolgreichen Übertragung an 3 von insgesamt 5 Zieladressen wird „003/005 OK“ angezeigt.
„Keine Antw.“ | Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Zieladresse nicht geantwortet hat.
„Besetzt“ | Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Leitung besetzt war.
„OK-Meldung“ | Eine Antwort „Empfang erfolgreich“ wurde empfangen
„NG-Meldung“ | Eine Antwort „Zustellungsfehler“ wurde empfangen
„KEINE MELD.“ | Wartezeit für die Empfangsbestätigung wurde überschritten
„E-Mail empfangen“ | E-Mail (außer Internetfax) wurde empfangen
„Auswurf“ | Es wurde ein Fax von einem Absender gesendet, der mit der Funktion gegen unerwünschte Faxe gesperrt wurde.
„NGxxxxxx“ | Die Übertragung/der Empfang war nicht erfolgreich, weil ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist (xxxxxx wird durch einen 6-stelligen Fehlercode ersetzt).
„Fehler“ | Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.

Zurück nach oben