# ÜBERPRÜFEN DER ZAHL DER GESCANNTEN ORIGINALBLÄTTER VOR DEM ÜBERTRAGEN(ORIG.-ZÄHLUNG)

## Übersicht

Die Anzahl der gescannten Originalblätter kann gezählt und vor der Übertragung angezeigt werden.
Das Überprüfen der Anzahl der gescannten Originalblätter vor der Übertragung hilft dabei, Übertragungsfehler zu vermeiden.
Beim Zählergebnis handelt es sich um die gescannten Originalblätter, nicht um die Anzahl der gescannten Originalseiten. Wenn beispielsweise ein einzelnes Original 2-seitig übertragen wird, wird „1“ angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Originalblatt übertragen wird, und nicht „2“, um anzuzeigen, dass die Vorder- und die Rückseite des Blattes übertragen werden.

## Bedienung

Legen Sie Originale in den automatischen Originaleinzug ein.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

Geben Sie die Zielfaxnummer ein.

- EINGEBEN EINER ZIELNUMMER ÜBER DIE ZIFFERNTASTEN
- AUSWÄHLEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM ADRESSBUCH
- GEWÄHLTE ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- ABRUFEN EINER ZIELNUMMER AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN
- SENDEN MIT WAHLFOLGEN

Berühren Sie das Feld [Orig.-Zählung].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
So brechen Sie die Einstellung „Orig.-Zählung“ ab:
Berühren Sie die Taste [Orig.-Zählung], um das Häkchen zu entfernen.
Drücken Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um das Ausgabebild vor dem Senden anzuzeigen. Wenn Sie ein Original über Berühren der Taste [Vorschau] gescannt haben, berühren Sie die Taste [Zusatzscan], um das nächste Original zu scannen. Berühren Sie die Taste [Start], um das Bild zu senden.
Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.
Prüfen Sie nach dem Abschluss des Scanvorgangs die Anzahl der Originalblätter.
Bei der angezeigten Anzahl handelt es sich um die gescannten Originalblätter, nicht um die Anzahl der gescannten Originalseiten. Wenn beispielsweise ein einzelnes Original 2-seitig kopiert wird, wird „1“ angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass ein Originalblatt gescannt wurde, und nicht „2“, um anzuzeigen, dass die Vorder- und die Rückseite des Blattes gescannt wurden.
Berühren Sie die Taste [OK], um die Übertragung zu starten.
Wenn diese Funktion mit [Auftrag erstellen] kombiniert wird, wird das Zählergebnis angezeigt, nachdem die Taste [Einlesen Ende] berührt wurde.
Wenn die angezeigte Anzahl der Originalblätter nicht der tatsächlichen Anzahl der Blätter entspricht:
Berühren Sie die Taste [Abbrechen] und dann im Meldungsbildschirm die Taste [OK], um alle Daten des Scanvorgangs zu löschen. Die Scan- und Zieleinstellungen werden nicht gelöscht. Legen Sie die Originalblätter erneut in den automatischen Originaleinzug ein, und berühren Sie die [Start]-Taste zur Wiederholung des Scanvorgangs.
Zurück nach oben