# ABGESCHLOSSENE ÜBERTRAGUNGS-/EMPFANGSAUFTRÄGE

Wenn ein normaler Übertragungsauftrag abgeschlossen ist, wird er in die Auftragsliste verschoben. In der Statusspalte wird „Senden OK“ angezeigt. Jedoch werden Internetfaxaufträge, wie z. B. Empfang, Timerübertragungen, Wiederholversuche und Weiterleitungen im Auftragsstatusbildschirm wie folgt angezeigt:
Empfangsauftrag
Während eines laufenden Internetfaxempfangs zeigt die Statusspalte in der Auftragswarteschlange „Empfangen“ an. Wenn der Empfang abgeschlossen ist, wird der Auftrag in die Liste für abgeschlossene Aufträge verschoben und „In Speicher“ wird angezeigt. Nach dem Drucken des Internetfaxes ändert sich der Status zu „Empfangen“.
Timerübertragungsaufträge
Ein Timerübertragungsauftrag wird bis zum Eintreten der festgelegten Zeit unten in der Auftragswarteschlangenliste angezeigt.
Der Auftrag wird zur angegebenen Zeit gedruckt und in die Liste für abgeschlossene Aufträge verschoben. Falls zur angegebenen Zeit ein anderer Auftrag gedruckt wird, erhält der gerade gedruckte Auftrag Vorrang vor dem Timerauftrag.
Internetfax-Übertragungsauftrag mit angefordertem Empfangsbericht
Ein Internetfax-Übertragungsauftrag mit angefordertem Empfangsbericht, mit Ausnahme eines Übertragungsauftrags über Direct SMTP, wird in den Bereitschaftszustand am Ende des Auftragswarteschlangen-Bildschirms eingefügt, nachdem eine Übertragung abgeschlossen ist. Im Statusfeld wird „Abgeschlossen warten“ angezeigt.
Der Bildschirm wird auf die Anzeige abgeschlossener Aufträge umgeschaltet, wenn eine E-Mail mit einem Empfangsbericht von der Zieladresse empfangen wurde, oder die Übertragung innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht empfangen werden konnte.
Empfangsaufträge, wenn „Eingangs-Routing einstellen“ aktiviert ist
Wenn „Eingangs-Routing einstellen“ aktiviert ist, werden Empfangsaufträge je nach Druckeinstellung wie nachfolgend beschreiben behandelt.

- WEITERLEITEN EMPFANGENER DATEN AN VOREINGESTELLTE ZIELE (Eingangs-Routing einstellen)

Empfangene Daten werden nicht gedruckt
Während des Datenempfangs wird in der Auftragswarteschlangenliste „Empfangen“ angezeigt. Nach dem Abschluss des Empfangsvorgangs ändert sich der Status zu „Warten“.
Das empfangene Internetfax wird gedruckt
Nach dem Abschluss des Empfangs ändert sich die Statusspalte in der Liste für abgeschlossene Aufträge zu „In Speicher“. Nach dem Drucken des Faxes ändert sich der Status zu „Empfangen“. Dann wird ein Auftrag hinzugefügt, für den in der Auftragswarteschlangenliste der Status „Warten“ angezeigt wird. Wenn die Weiterleitung des empfangenen Faxes abgeschlossen ist, ändert sich der Status zu „Weiterl. OK“.
Zurück nach oben